제19호 태풍 ‘솔릭’ 북상 관련 대비‧대응 철저

□ 중점 추진사항

○ 종합상황실 비상근무 위기관리체계 가동 (본부‧방재센터‧全소방서)

- 태풍 이동상황 수시모니터링 및 상황전파‧공유

○ 동시다발 사고대응 긴급구조통제단 가동 확대

- 차량중심 출동대 편성, 대규모 환자발생 대비 협력체제 구축

○ 광역 통신두절 사태 대비 긴급통신 복구체계 운영

- 119신고 폭주/접수불능 비상시스템 전환 및 수보대 증설(40→49)

- 위성장비(본부 지휘차), 재난통신봉사단 활용 현장 통신 지원

○ 풍수해 대응장비 100%가동 태세 유지 (수난‧절단‧배수용 14종 2,306점)

- 민간 특수장비 협력 업체(70여개) 정비 및 비상대비 상황전파

○ 지휘관 현장 점검 (상습 침수지역 소방서장‧센터장 현장 점검)

○ 예비특보 시 소방관서장 지휘선상 근무, 기상특보 시 정위치 근무

○ 광범위 수방순찰 활동 전개  ※ 인명사고취약지역(28), 풍수해취약지역(375)

- 건축물/옥외시설/공사장/공공시설 탈락‧전도 등 위험 사전 제거

- 한강공원, 도심천, 산악 등 순찰활동, 위험고지 및 통제

- 시민수상 구조대원 한강 수변 일제 예방순찰

○ 한강수상시설 및 선박 안전관리 (선착장  등  65개소  취약시설 )

○ 풍수해 119안전쉼터 운영(시민 휴식공간, 복구절차, 안전정보 제공 등)

□ 현장활동 시 대원 안전관리

○ 전 대원 헬멧 등 개인안전장비 착용 철저

○ 현장 진입 전 지휘관 현장안전평가 후 대응

○ 재난현장표준작전절차 및 현장안전관리 표준지침 준수

○ 근무교대 및 직장교육 시 안전교육 지속 실시

< 태풍 및 집중호우 소방활동 시 주요사고 발생 사례>

연번	사고일	소속	주요내용
1	2008.7.23.	경기 광주	광주시 실촌읍 곤지암천 수난구조활동중 급류에 휩쓸린 후 구조되었으나 의식불명, 분당차병원에서 치료 중 순직
2	2011.6.25	강원 영월	강원도 영월군 김삿갓면 진별리 배리골 계곡 어린이 익수사고 신고를 받고 긴급출동, 수난구조활동 중 급류에 휘말려 사망
3	2012.8.24	경북 포항	포항시 북구 죽장면 일광리 까치소산장 고립자 구조활동 중 급류에 휩쓸려 실종, 순직
4	2016.5.12	강원 태백	강풍피해 구조 활동 중 지붕구조물 낙하물에 맞아 순직
5	2016.10.5	울산 온산	태풍피해 구조 활동 중 갑자기 불어난 급류에 휩쓸려 순직

□ 역대 태풍 등 관련 소방활동

○ 2010. 9. 2. 태풍 ‘곤파스’

제7호 곤파스(중형)

태풍 『곤파스』조치 현황

8.29 ～ 9.3

❍ 2010년 9월 태풍 ‘곤파스’ 소방활동 결과

- 강풍 피해 안전조치 1,234건, 침수피해 18건 배수 43톤

강 풍 안 전 조 치						침수(배수)
계	낙하물	가로수	베란다 (창문)	전기 시설	기타 시설	(개소/톤)
1,234	392 (31.8%)	343 (27.8%)	257 (20.8%)	159 (12.9%)	83 (6.7%)	18 / 43

- 주요활동

ㆍ서대문구 홍제동 상가주택 지붕 추락 다리골절

ㆍ국철(구일~고척구간) 선로상 천막 구조물 추락

서해안 지나

강화도 상륙

29.5m/s(서울 중랑)

45.4m/s(전남흑산도)

69.0㎜(서울 성북)

141.5㎜(경남 산청)

○ 2012. 8. 27. 태풍 ‘볼라벤’

제15호 볼라벤(대형)

태풍 『볼라벤』조치 현황

8.27～28일

❍ 2012년 8월 태풍 ‘볼라벤’ 소방활동 결과

- 강풍 피해 안전조치 3,078건

계(건)	추락 낙하물	옥외 간판	베란다 (창문)	가로 조경수	전기 시설	가스 시설	붕괴 (우려)	교통 시설	기타 시설
3,078	978 (31.8%)	952 (30.9%)	610 (19.8%)	241 (7.8%)	114 (3.7%)	20 (0.6%)	18 (0.6%)	17 (0.6%)	128 (4.2%)

- 주요활동

ㆍ강풍원인 올림픽선수촌 아파트 14층 베란다 샷시 추락

ㆍ구로동 코오롱사이언스 밸리 옆 도로 상가 비가림 철판

낙하 행인(여,43세) 좌측다리 열상(경상)

ㆍ영등포 건물창틀 낙하, 행인(여,38세)안면부 유리박힘

서해안 지나

옹진반도 상륙

30.0m/s(구로 궁동)

59.5m/s(광주 동구)

21.0㎜(은평 진관)

740.5㎜(제 주 도)