태풍 및 집중호우 대비 분야별 주요 점검사항

■ 공원분야 주요 점검사항

○ 건축물의 벽체 균열 및 누수 등 안전관리 점검

○ 붕괴 우려 절개지, 축대 등 위험시설 안전관리 점검

○ 시설물 설치지역 등 연약지반 및 수해지역 점검

○ 공사장 안전 취약부분(절토, 터파기 지역 등) 및 경사면 점검

○ 놀이시설 기초부분 균열·파손 및 각종 구조물 용접· 이음새 부분 탈락여부 점검

○ 산림내 계곡 주변 토사유실 및 위험수목 점검

○ 전기설비 정기점검 이행(한국전기안전공사)

○ 누전차단기 등 스위치 정상 작동여부 점검

○ 공원등 및 분전함 침수 우려 여부 점검

○ 절연저항 및 접지저항 측정·기록(케이블 선로 등)

○ 기타 사고발생 우려시설 점검 등

■ 조경분야 주요 점검사항

○ 가로수 등 수목 지주목 체결 상태 점검

○ 심하게 기울어져 태풍 피해가 예상되는 수목 점검 및 사전 예방 조치

○ 공동발생 및 뿌리 부패 수목 사전 예방 조치

○ 기타 녹지대 수해예방시설(배수로 등) 점검

■ 자연생태분야 주요 점검사항

○ 등산로 배수시설, 목계단, 데크로드, 안전휀스, 안전로프 등 시설물        기초부분 파손, 구조물 탈락여부 점검

○ 위험수목 및 기타 사고발생 우려 시설물 방치여부 점검

■ 산사태취약분야 주요 점검사항

○ 산사태취약지역, 급경사지, 절개지, 사방공사장 등 산림재해 우려지역 점검

○ 급경사지(옹벽, 절개지 등) 및 주택과 인접한 산지사면 등 위험시설물 점검

○ 배수로, 침사지, 도수로 등 사전정비(우수 소통에 지장을 주는 장애물 제거)

○ 기타 산사태 대책상황실 근무 및 상황유지, 산사태취약지역 주변 주민에       대한 사전홍보, 비상연락망 운영 등