『터널내 위치 번호판 제작』

시  방  서

설 계 설 명 서

시    방    서

2016. 6

설 명 서

1. 사 업 명 : 서울시 터널내 위치 번호판 제작

2. 사업기간 : 계약일로부터 00일

3. 위    치 : 서울특별시 전지역

4. 목    적 :	터널내 위치 파악이 용이한 위치 번호판을 설치하여 화재 및 차량사고 등 재난 발생시 신속하게 대응하여 시민의 안전을 확보하기 위함.

5. 사업 개요

구 분	규 격 (mm)	수 량			비 고
		짝수	홀수	계
번호판	600 × 500 × 1t				편도 1~2차로
번호판	700 × 600 × 1t				편도 3차로
계

6. 본 사업은 설계도서 및 시방서에 의거 제작하도록 한다.

7. 본 사업의 설계적용 기준은 아래와 같다.

1) 자재 시세 : 2016년 한국물가정보에 의거 산출 적용

2) 노임 품셈 : 2016년 정부노임단가 기준 및 건설공사 표준 품셈

8. 본 사업의 제작기간은 착공일로부터 00일까지로 하며, 다음 경우에 한하여 발주자의 승인을 얻어 그 기간을 연장할 수 있다.

1) 천재지변으로 인하여 작업이 불가능할 때

2) 공법 등 계획이 변동되었을 때

3) 설계변경으로 공사 중단 지시를 하였을 때

4) 발주자의 계획변경으로 제작하지 못하였을 때

5) 기타 민원의 발생 등 공사지연의 불가피한 상황이 발생하였을 때

9. 예정 공정표

사업기간 구분		2016년					비고
		00월
번호판 제작	번호판 제작
	검사 및 마무리
사업관리	착수보고, 수행계획	◆
	중간보고, 추진실적			◆
	납품 완료보고					◆

10. 보안 대책

본 설계도서의 보안 관리에 철저를 기하여야 하며, 제작 납품 후 다음과 같은 보안 대책을 이행하여야 한다.

1) 설계도서는 별도의 보관함에 보관하여야 한다.

2) 설계도서는 일반도서와 분리하여야 하며, 재작 설치 현장 이외의 외부로 유출되는 일이 없도록 보관관리를 철저히 하여야 하며 준공 후 담당관에게 제출한다.

시 방 서

1. 총칙

1.1. 적용 범위

1) 본 시방서는 서울특별시에서 시행하는 “터널내 위치 번호판 설치”에 관계되는 사항을 규정한 것으로서 공사계약서, 설계서 등의 내용에 대하여 통일적인 해석과 운용을 도모하고, 기타 필요한 사항을 정하여 계약내용의 철저한 이행을 확보하려는 것이며, 특별 시방서에서 별도로 규정하지 않는 사항은 이 시방서에 따른다.

2) 특별시방서는 일반 시방서에 명기되지 않은 사항으로서 이 시방서를 보충하고, 해당 공사만의 특별한 사항과 전문적인 사항을 기재한 것을 말한다.

1.2. 적용 규정

본 시방서에서 규정되지 않은 사항에 대해서는 필요한 경우에 각 호의 규정을 준용한다.

1) 도로표지 관련 규정집

2) 근로기준법 및 노동 관련법

3) 토목공사 일반표준시방서

4) 산업안전보건법

5) 건설공사 관련법령 및 규정

6) 기타 건설공사의 안전ㆍ환경 등에 관한 법령 및 규정

7) 한국산업규격

8) 도로명주소안내시설규칙

2. 제작시행

2.1. 수급자의 의무

1) 제작물은 계약서에 정한 바에 따라 성실히 제작하고 완성해야 한다.

2) 제작물이 제 기준에 맞지 않을 때에는 계약서 또는 감독관의 지시에 따라 조치하여야 하며, 제작물의 품질에 대하여 책임져야 한다.

4. 제작관리

4.1. 제작기간

1) 제작기간은 계약기간으로 하고 수급자는 계약서상에 명기된 기간 내에 제작을 시작하고 즉시 계획대로 제작을 추진하여 계약 기간 내에 완료하여야 한다.

2) 수급자는 제작 중 아래와 같은 사유가 발생하여 예정된 계약기간 내 납품이 어렵다고 판단될 때 발주자가 지정한 양식에 의거 연기신청서를 감독관에게 제출하여야 하며 발주자는 이를 검토하여 연기사유가 합당하면 제작기간을 연기 할 수 있다.

① 천재지변으로 인하여 작업이 불가능할 때

② 공법 등 계획이 변동되었을 때

③ 설계변경으로 공사 중단 지시를 하였을 때

④ 발주자의 계획변경으로 제작하지 못하였을 때

⑤ 기타 민원의 발생 등 공사지연의 불가피한 상황이 발생하였을 때

5. 터널내 위치번호판

5.1. 번호판 제작 관련사항

1) 번호판의 규격 및 디자인, 색채, 제작방법 등은 별첨 설계도서에 따라 제작하여야 한다.

5.2. 번호판 제작 및 품질 관련 세부사항

1) 밑판 : 밑판은 KS규격에 따른 알루미늄 제품을 사용하여야 한다.

2) 인쇄 : 인쇄 시 UV잉크를 사용 하여야 하며, 내구성이 유지되도록 한다.

3) 반사지 : 고휘도반사지를 사용하여야 한다.

4) 코팅 : 자기정화코팅을 하여야 한다.

5) 디자인 도안 : 한글, 영문 터널명, 위치 번호 등을 정확하게 편집하여 제작한다.

6) 서체 및 색채 : “서울특별시”에서 지정한 서체 및 색채를 사용한다.

7) 제작 : 알루미늄판에 고휘도반사지를 부착한 후 UV인쇄 방식으로 터널명, 위치 번호 등을 동시에 직접 인쇄한다.

5.3. 번호판의 디자인, 서체, 색채, 제작

1) 디자인 구성요소

번호판에 표기되는 내용은 한글, 영문 터널명, 위치번호 등으로 하며, 디자인 구성요소 및 세부규격은 별첨 설계도에 따라 제작하여야 한다.

2) 서체 및 색채

“서울특별시” 에서 지정한 서체와 색채를 따른다.

3) 제작

알루미늄판에 고휘도반사지를 부착한 후 UV인쇄 방식으로 터널명, 위치번호를 동시에 직접 인쇄하고 자기정화코팅을 한다.

6. 위치번호판 제작설계도

6.1. 편도 1 ~ 2차로 : 500 × 600mm

6.2. 편도 3차로  : 600 × 700mm