터널별, 사업소별 위치번호판 설치계획 수량

연번	시설명	관리기관	상·하행기준		터널 (개)	연장 (m)	설치가능개수 (50m간격)			판 크기	부착 위치 상태				소화기 개수		비 고
			상행기준	하행기준			총	짝수	홀수		표면상태 (재질)	형태 (평면,절곡)	인도 및 보호벽	보도폭(m)	짝수	홀수

1	구룡	공단	내곡IC→	←매봉역	2	1,180	46	23	23	소	타일	곡선	울타리	0.6	27	27	소화기 위치 왼쪽
2	정릉	공단	정릉IC→	←홍은IC	2	1,655	64	32	32	대	시멘트	곡선	없음	0.3	34	37
3	홍지문	공단	정릉터널→	←홍은IC	2	1,893	74	37	37	대	타일	평면	없음	0.5	41	41	시범부착3개(1,3,5)
	소계				6		184	92	92

1	위례	동부 (민간)	산성역→	←헌릉IC	2	1,110	42	21	21	소	타일	평면	울타리	0.9	37	38	소화기개수 (지하차도포함)
2	매봉	동부	매봉역→	←세브란스	2	250	10	5	5	대	유리	평면	보호벽	2	11	11	소화기위치 왼쪽
3	일원	동부	일원역→	←학여울역	2	260	10	5	5	대	유리	평면	보호벽	1.5	12	12	소화기위치 왼쪽
	소계				6		62	31	31

1	남산1호	서부	한남동→	←을지로2가	2	1,530	62	31	31	소	타일	평면	없음	0.6	33	33	시범부착3개(1,3,5), 50M안내판
2	남산2호	서부	녹사평역→	←동대입구역	1	1,620	32	-	32	소	시멘트	평면	울타리	0.9	-	34	1차선
3	남산3호	서부	녹사평역→	←한국은행	2	1,260	48	24	24	소	타일	평면	없음	0.4	25	24
4	금화	서부	연세대→	←독립문	2	555	20	10	10	대	타일	평면	없음	0.5	12	11
5	월드컵	서부	경기장→	←디지털미디어	2	305	10	5	5	대	타일	평면	울타리	1.5	9	9
	소계				9		172	70	102

연번	시설명	관리 기관	상·하행기준		터널 (개)	연장 (m)	설치가능개수 (50m 간격)			판 크기	부착 위치 상태				소화기 개수		비 고
			상행기준	하행기준			총	짝수	홀수		표면상태 (재질)	형태 (평면,절곡)	인도 및 보호벽	보도폭 (m)	짝수	홀수

1	상도	남부	상도역→	←한강대교	2	568	20	10	10	소	유리	평면	보호벽	1.2	13	12
2	호암2	남부	삼막IC→	←벽산 APT	2	591	22	11	11	소	타일	곡선	울타리	1.5	15	15
3	국사봉	남부	봉천역→	←상도역	2	310	10	5	5	소	타일	곡선	없음	0.4	6	6
4	난곡	남부	신림고→	←관악세무소	2	360	14	7	7	소	유리	평면	보호벽	3	12	12	소화기 위치 왼쪽
	소계				8		66	33	33

1	북악	북부	국민대→	←상명대	2	810	30	15	15	소	시멘트	곡선	없음	1.2	18	17
2	구기	북부	불광역→	←상명대	2	610	22	11	11	소	유리	평면	보호벽	1.7	14	14
3	자하문	북부	세검정→	←경복궁역	2	485	18	9	9	소	타일	평면	울타리	3	9	11
4	동망봉	북부	보문역→	←창신역	2	482	18	9	9	소	타일	평면	없음	0.5	6	6
5	공릉	북부	카이스트→	←대진고	2	220	8	4	4	소	유리(상) 시멘트(하)	평면(상) 굴곡(하)	보호벽 (상행)	3.5(상) 0.5(하)	6	6
6	삼청	북부	삼청각→	←삼청공원	1	303	10	5	5	소	타일	평면	없음	0.4	-	7	50M안내판, 1차선
	소계				11		106	53	53

1	화곡	강서	까치산역→	←화곡역	2	415	14	7	7	소	유리	평면	보호벽	2.6	10	10
	소계				2		14	7	7

1	금호	성동	금호역→	←약수역	2	320	10	5	5	소	함석	평면	울타리	2.3	8	8	소화기위치왼쪽, 50M안내판
2	무지개	성동	서울숲역→	←용비교	1	255	10	5	5	소	타일	곡선	울타리	1.15	-	6
	소계				3		20	10	10

연번	시설명	관리 기관	상·하행기준		터널 (개)	연장 (m)	설치가능개수 (50m 간격)			판 크기	부착 위치 상태				소화기 개수		비 고
			상행기준	하행기준			총	짝수	홀수		표면상태 (재질)	형태 (평면,절곡)	인도 및 보호벽	보도폭 (m)	짝수	홀수

1	오패산	강북구청	수유역→	←미아역	1	815	15	-	15	소	타일	평면	없음	0.4	-	21	북부도로사업소

1	은평	은평 구청	상신중→	←수색역	1	340	12	6	6	소	유리타일	평면	보호벽(하) 울타리(상)	1.2	-	4	서부도로사업소

연번	시설명	관리 기관	상·하행기준		터널 (개)	연장 (m)	설치가능개수 (50m 간격)			판 크기	부착 위치 상태				소화기 개수		비 고
			상행기준	하행기준			총	짝수	홀수		표면상태 (재질)	형태 (평면,절곡)	인도 및 보호벽	보도폭 (m)	짝수	홀수
소계					35		463	208	255	소					239	311
소계					12		188	94	94	대					119	121
총계					47		651	302	349						358	432

유지관리부서별 번호판 설치 수량

구분	계 (개수)	번호판 크기
		500×600mm(소)			600×700mm(대)
		소계	짝수	홀수	소계	짝수	홀수
시설관리공단	184	46	23	23	138	69	69
동부도로사업소	62	42	21	21	20	10	10
서부도로사업소	184	154	61	93	30	15	15
남부도로사업소	66	66	33	33	-	-	-
북부도로사업소	121	121	53	68	-	-	-
성동도로사업소	20	20	10	10	-	-	-
강서도로사업소	14	14	7	7	-	-	-
계	651	463	208	255	188	94	94