터널 위기대응 매뉴얼

(예 시)

서울특별시동부도로사업소

터널 위기대응 매뉴얼

(일원터널)

서울특별시동부도로사업소

일원터널
우회도로정보
양재대로～일원동길
터널개요 및 시설물 현황
구간 : 학여울역↔수서주공8단지		2열터널 6차선			연장 : 260m (폭:상하행11.75m)
환기설비 : 자연환기					(1993. 12)
설 비 명	수 량	설 비 명		수 량	설 비 명	수 량
소 화 기	24 개 (상12,하12)	유도표시판		-	재방송설비	FM 자연청취
소 화 전	-	비상콘센트		-	무선통신 보조설비	이동통신 대체사용
경보설비	-	화재탐지설비		-	정보표시판	-
환기(축류)	-	조명등	NX	91W 762등	비상방송	가능
긴급전화	인터폰 6 비상벨 6	비상조명등		91W 47등 (상23,하24)
비상전원 (발전기)	UPS(15KW)	비상주차대		-
CCTV	보도 6*2	연결통로 (방화문)		-

대응목적

- 2차 사고 방지

- 인명 및 재산

피해 최소화

신속한 감지 및 조기 대응

터널내

화재등

사고발생

유관기관 협조

사고 대응 흐름도

자체대응

-시민휴대전화

(무인터널)

터

널

내

사고

발

생

-재방송설비

-소화기

-안내 방송

-소화기 작동

-구난구조활동

유관기관협조

-소화 및 피난유도

-2차사고 방지

-시설 및 인력지원

-교통통제 및 소통

-관할소방서

-관할경찰서

-교통방송국

-도로사업소

사무실

일원터널 시설물 개요도

구 분	개 요
구 간	학여울역↔수서주공8단지
연 장	260(m) (폭 상하행 11.75m)
차 도	2열6차선
조 명 등	상행 : NX 381등
	하행 : NX 381등
비상발전기	없음
재방송설비	FM 자연청취
소화기	24개 (상행12, 하행12)

소화기 20M간격 12개소

← 출구                                                                         ← 입구

20M

학여울역

수서8단지

입구 →                                                                         → 출구

소화기 20M간격 12개소

터널내 사고 발생

사고확인(신고)

Ⅰ 사무실 조치사항

신 고		현장도착자 조치사항		유관기관 연락
◦신고자에게 소화기 사용방법 및 소화기 위치 설명 ◦소방서 신고 - 긴급신고 119 - 관할소방서신고 (강남소방서: 553-3315) ◦화재현장출동		◦현장 조명등 전체 점등 ◦대피유도 재방송 ◦교통통제 ◦소화기 사용 화재진압		◦관할 경찰서 신고 (수서경찰서: 상황실 2155-9065) 교통민원실 : 2155-9031 ◦교통방송국 우회도로 이용 안내 방송 요청 (311-5000),(080-800-9595)

Ⅱ 현장 조치사항

응급조치	◦인명 대피유도 ◦사고조치 및 화재진화유도 ◦사상자 응급조치 및 이송	◦경찰,소방관 도착전 : 상황판단후 신속조치 ◦경찰,소방관 도착후 : 지휘받아 합동조치
현장통제	◦차량 진입통제(차단) 및 우회유도 ◦현장상황 수시 전달(→사무실)	◦경찰,소방관 도착전 : 상황판단후 신속조치 ◦경찰,소방관 도착후 : 지휘받아 합동조치
현장수습	◦잔여화재 확인 진화 ◦사고 차량 견인 ◦현장 정리	◦경찰,소방관 지휘 받아 조치

사 고 보 고

터널 위기대응 매뉴얼 목차

1. 개포동(상행)방향 사고발생 ․․․․․․․․․․․․․․․ 6

2. 일원동(하행)방향 사고발생 ․․․․․․․․․․․․․․․ 9

3. 도로터널 정전시 조치요령 ․․․․․․․․․․․․․․․ 12

4. 유관기관 전화번호 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 13

1. 개포동(상행)방향 사고발생

□ 차량 추돌(화재)사고 위치

수 일하행 서 원 주 동 공 8단지 쪽 상행	사고지점			X=======차량정체====== ghh차량화재			하행 상행	개 포동	학 여울역 쪽
				=========================
			상하행선 분리

□ 터널내 화재 발생 인지

	○ 터널이용시민이 휴대폰으로 차량 추돌(화재)사고 발생신고 ○ 유관기관에서 연락

□ 근무자 조치

○ 소방서, 경찰서 등 유관기관 차량 추돌(화재)사고 발생신고

○ 교통방송국에 우회 안내방송요청

○ 사업소 근무자 터널현장 긴급 출동

○ 상황 판단후 소화기등 사용하여 화재 진압 시도

○ 터널 내 조명등 전체점등(방재설비는 조작 가능한 자만 조작)

○ 터널 내 피난유도방송 : 재방송설비 이용(방재설비는 조작가능한 자만 조작)

□ 근무자별 지정 임무에 의해 행동 조치

※ 대응체계			주간 : 사무실 또는 기전보수반근무자 야간 : 당직실근무자

≪주간 : 사무실․기전보수반≫-사고지역 현장출동 및 방재설비 운전

≪야간 : 당직실≫ - 사고지역 현장출동(방재설비는 조작가능한 자만 조치)

○ 사고지역 대피 유도 및 소화기사용 화재진압

○ 소방차, 구급차, 구난차량 등 현장진입 유도

○ 터널조명 전체점등 : 조작 가능한 자만 터널 내 조명등 전체점등

○ 재방송설비를 이용한 방송실시 : 조작 가능한 자만 필요시 방송

동부도로 관리사업소 ○○○입니다. 일원터널내 일원동에서 개포동 쪽으로 상행터널 ○○m지점에 차량 추돌(화재)사고가 발생했습니다.

사고지점을 통과한 차량은 침착하고 신속하게 출구방향으로 대피하시고, 사고지점을 통과하지 못한 차량은 소방차와 구급차등이 진입할 수 있도록 측구쪽으로 정지, 시동을 끄고 하차한 후 연기가 흐르는 반대방향으로 자세를 낮추고 신속하게 대피하시기 바랍니다.

또한 화재지역 주변 10～20m 지점에 있는 소화기를 이용하여 화재가 크게 번지지 않도록 진압하여 주시기 바랍니다.

○ 화재현장 상황 파악 보고 등

≪주간 : 사무실․기전보수반, 야간 : 당직실≫ - 소방서 등 유관기관신고

○ 소방서 화재발생 신고〈119〉

동부도로사업소 ◦◦◦입니다. 일원터널내 일원동에서 개포동 쪽으로 상행터널 ○○m지점에 차량 추돌(화재)사고가 발생했습니다. 신속히 출동바랍니다.

○ 교통통제 요청〈수서경찰서: 상황실 2155-9065, 교통민원실 2155-9031〉

동부도로사업소 ◦◦◦입니다. 일원터널내 일원동에서 개포동 쪽으로 상행터널 ○○m지점에 차량 추돌(화재)사고가 발생했습니다. 신속히 출동하여 차량통행을 안내하여 주시기 바랍니다.

◆차량통제 방법◆

수 서 주 공 8단지 쪽		하행 소방차우회진입 상행				X===========차량통제= 차량화재			하행 차량우회 상행	학여울역 쪽
						==================차량통제
						==================차량통제
					상하행선분리
			상황에따라 차량통제( 소방차 우회 진입)
			서행운전
			서행운전

(소방차가 수서 주공8단지쪽에서 진입이 어려울 경우 상행 1차선을 이용 소방차의 우회진입에 따른 상행 1차선 통제 병행안내)

○ 교통안내방송 요청〈교통방송국 311-5000〉

동부도로사업소 ◦◦◦입니다. 일원터널내 일원동에서 개포동 쪽으로 상행터널 ○○m지점에 차량 추돌(화재)사고가 발생하여 터널 진입을 금지하고 있으니 차량들이 다른 길로 우회 운행할 수 있도록 안내 방송을 하여 주시기 바랍니다.

○ 사고지역으로 청소인력 및 장비지원

□ 유관기관별 조치

≪관할 소방서≫

○ 차량 추돌(화재)사고 조치와 구인활동 및 사상자 응급조치와 환자이송

≪관할 경찰서≫

○ 터널 진입로 교통통제 및 우회도로 이용안내

○ 차량 추돌(화재)사고 조치후 구난 차량 견인조치

≪동부도로사업소≫

○ 사고지점 안전조치 및 통행가능 청소 실시

□ 상황 종료

○ 교통방송국(311-5000),(080-800-9595) 방송안내 : “일원터널 정상소통”

○ 사고기록 및 보고(본청, 도시안전실, 동부도로사업소)

2. 일원동(하행)방향 사고발생

□ 차량 추돌(화재)사고 위치

수 하행 서 주 공 8단지 쪽 상행								하행 학 여 울 역 상행 쪽
			상하행선 분리
	================== ghh차량화재				사고지점
	===차량정체============
	===차량정체============

□ 터널내 화재 발생 인지

	○ 터널이용시민이 휴대폰으로 차량 추돌(화재)사고 발생신고 ○ 유관기관에서 연락

□ 근무자 조치

○ 소방서, 경찰서 등 유관기관 차량 추돌(화재)사고 발생신고

○ 교통방송국에 우회 안내방송요청

○ 사업소 근무자 터널현장 긴급 출동

○ 상황 판단후 소화기등 사용하여 화재 진압 시도

○ 터널 내 조명등 전체점등(방재설비는 조작가능한 자만 조작)

○ 터널 내 피난유도방송 : 재방송설비 이용(방재설비는 조작가능한 자만 조작)

□ 근무자별 지정 임무에 의해 행동 조치

※ 대응체계			주간 : 사무실 또는 기전보수반근무자 야간 : 당직실근무자

≪주간 : 사무실․기전보수반≫-사고지역 현장출동 및 방재설비 운전

≪야간 : 당직실≫ - 사고지역 현장출동(방재설비는 조작가능한 자만 조치)

○ 사고지역 대피 유도 및 소화기사용 화재진압

○ 소방차, 구급차, 구난차량 등 현장진입 유도

○ 터널조명 전체점등 : 조작 가능한 자만 터널 내 조명등 전체점등

○ 재방송설비를 이용한 방송실시 : 조작 가능한 자만 필요시 방송

동부도로관리사업소 ○○○입니다. 일원터널내 개포동에서 일원동 쪽으로 하행터널 ○○m지점에 차량 추돌(화재)사고가 발생했습니다.

사고지점을 통과한 차량은 침착하고 신속하게 출구방향으로 대피하시고, 사고지점을 통과하지 못한 차량은 소방차와 구급차등이 진입할 수 있도록 측구쪽으로 정지, 시동을 끄고 하차한 후 연기가 흐르는 반대방향으로 자세를 낮추고 신속하게 대피하시기 바랍니다.

또한 화재지역 주변 10～20m 지점에 있는 소화기를 이용하여 화재가 크게 번지지 않도록 진압하여 주시기 바랍니다.

○ 화재현장 상황 파악 보고 등

≪주간 : 사무실․기전보수반, 야간 : 당직실≫ - 소방서 등 유관기관신고

○ 소방서 화재발생 신고〈119〉

동부도로사업소 ◦◦◦입니다. 일원터널내 개포동에서 일원동 쪽으로 하행터널 ○○m지점에 차량 추돌(화재)사고가 발생했습니다. 신속히 출동바랍니다.

○ 교통통제 요청〈수서경찰서: 상황실 2155-9065, 교통민원실 2155-9031〉

동부도로사업소 ◦◦◦입니다. 일원터널내 개포동에서 일원동 쪽으로 하행터널 ○○m지점에 차량 추돌(화재)사고가 발생했습니다. 신속히 출동하여 차량통행을 안내하여 주시기 바랍니다.

◆차량통제 방법◆

수 서 주 공 8단지 쪽		하행 우회 상행	서행운전						하행 소방차우회진입 상행	학여울역 쪽
			서행운전
			상황에따라 차량통제 (소방차 우회 진입)
					상하행선분리
			=차량통제============= ghh차량화재			사고지점
			=차량통제==================
			=차량통제==================

(소방차가 수서 주공8단지에서 진입이 어려울 경우 하행 1차선을 이용 소방차의 우회진입에 따른 하행 1차선 통제 병행안내)

○ 교통안내방송 요청〈교통방송국 311-5000〉

동부도로사업소 ◦◦◦입니다. 일원터널내 개포동에서 일원동 쪽으로 하행터널 ○○m지점에 차량 추돌(화재)사고가 발생하여 터널 진입을 금지하고 있으니 차량들이 다른 길로 우회 운행할 수 있도록 안내 방송을 하여 주시기 바랍니다.

○ 사고지역으로 청소인력 및 장비지원

□ 유관기관별 조치

≪관할 소방서≫

○ 차량 추돌(화재)사고 조치와 구인활동 및 사상자 응급조치와 환자이송

≪관할 경찰서≫

○ 터널 진입로 교통통제 및 우회도로 이용안내

○ 차량 추돌(화재)사고 조치후 구난 차량 견인조치

≪동부도로사업소≫

○ 사고지점 안전조치 및 통행가능 청소 실시

□ 상황 종료

○ 교통방송국(311-5000),(080-800-9595)방송안내 : “일원터널 정상소통”

○ 사고기록 및 보고(본청, 도시안전실, 동부도로사업소)

도로터널 정전 시 조치요령(일원터널)

시설명	전 력 시 설			방재설비
	수전방식 및 계약전력	부하(조명등)	발전기,비상등
일원터널	3상4선식 380/220V 82KW	NX 91W 762등	UPS 15KW (상행 23등 하행 24등)	소화기 24개 (상행 12개 하행 12개)

A-1. 한전측(수서 S/S) 정전 → UPS 전원으로 복구시

1. 한전 전원 자동 OFF

2. UPS 전원 자동 ON

A-2. 한전의(수서 S/S) 정상적 전원 공급에 따라 정상 운전 전환시

1. UPS 전원 자동 OFF

2. 한전 전원 자동 ON

유관기관 전화번호

□ 서울특별시 본청                                   2014. 2. 1일 현재

부 서 명	전 화 번 호	부 서 명	전 화 번 호
시설안전정책관	2133-8005	서소문별관1동 당직실(야간)	2133-1100
종합상황실(야간)		2133-0090~2

□ 서울특별시 도시안전실

부 서 명	전 화 번 호	부 서 명	전 화 번 호
도시안전과(재난상황팀)	2133-8027, 8033
도로시설과	2133-1650~2

□ 한 국 전 력(123)

부 서 명	전 화 번 호	부 서 명	전 화 번 호
강남지사 배전운영실	2105-8268	강남 지사	2105-8268~9
양지 변전소	3496-9378		(주․야)
동서울전력지사(서하남)	480-4303	개포변전소	3496-9352
수서 변전소	480-4422	남서울급전분소(여의도)	787-8576~8

□ 경 찰 서

부 서 명	전 화 번 호	부 서 명	전 화 번 호
강남경찰서	566-0112(112)	강남경찰서(사고조사반)	3497~3441~3
수서경찰서	상황실2155-9065 교통민원실2155-9031	수서경찰서(사고조사반)	2155~9033
서초경찰서	532-0112(112)	서초경찰서(사고조사반)	3483~9362
개포지구대	571-0112	수서파출소	3411-1642

□ 기타 유관기관

부 서 명	전 화 번 호	부 서 명	전 화 번 호
경찰청 교통정보관리계	3150-2851	교통방송정보센타	311-5000
강남 소방서	553-3315(119)	서초 소방서	537-0119(119)
관할 군부대(2089)	577-8113(211연대)	육군2089부대	574-9113(3대대)
육군2089부대	572-9113(2대대)	강 남 구 청	3423-6000
동부도로사업소	2040-0390	성동도로사업소	2210-1500

터널 위기대응 매뉴얼

(매봉터널)

서울특별시도시안전실

매봉터널
우회도로정보
남부순환로～도곡로
터널개요 및 시설물 현황
구간 : 영동3교↔영동병원		2열터널 4차선			연장 : 250m (폭: 상하행12.55m)
환기설비 : 자연환기					(1992. 07)
설 비 명	수 량	설 비 명		수 량	설 비 명	수 량
소 화 기	22 개 (상11,하11)	유도표시판		-	재방송설비	FM 자연청취
소 화 전	-	비상콘센트		-	무선통신 보조설비	이동통신 대체사용
경보설비	-	화재탐지설비		-	정보표시판	-
환기(축류)	-	조명등	NH	250W 356등 150W 116등	비상방송	-
긴급전화	비상벨 4	비상조명등		-
비상전원 (발전기)	-	비상주차대		-
CCTV	보도 4*2	연결통로 (방화문)		-

매봉터널 -

대응목적

터

널

내

사고

발

생

-시민휴대전화

(무인터널)

-안내 방송

-소화기 작동

-구난구조활동

자체대응

-재방송설비

-소화기

터널내

화재등

사고발생

신속한 감지 및 조기 대응

유관기관 협조

- 2차 사고 방지

- 인명 및 재산

피해 최소화

-관할소방서

-관할경찰서

-교통방송국

-도로사업소

유관기관협조

-소화 및 피난유도

-2차사고 방지

-시설 및 인력지원

-교통통제 및 소통

사무실

사고 대응 흐름도

매봉터널 시설물 개요도

구 분	개 요
구 간	영동병원↔영동3교
연 장	250(m) (폭: 상하행 12.55m)
차 도	2열4차선
조 명 등	상행 : NH 250w 178등 NH 150w 58등
	하행 : NH 250w 178등 NH 150w 58등
비상발전기	없음
재방송설비	FM 자연청취
소화기	22개 (상행11, 하행11)

소화기 20M간격 11개소

← 출구                                    20M                               ← 입구

영동병원

영동3교

남부순환로

입구 →                                                                       → 출구

소화기 20M간격 11개소

터널내 사고 발생

사고확인(신고)

Ⅰ 사무실 조치사항

신 고		현장도착자 조치사항		유관기관 연락
◦신고자에게 소화기 사용방법 및 소화기 위치 설명 ◦소방서 신고 - 긴급신고 119 - 관할소방서신고 (강남소방서: 553-3315) ◦화재현장출동		◦현장 조명등 전체 점등 ◦대피유도 재방송 ◦교통통제 ◦소화기 사용 화재진압		◦관할 경찰서 신고 (수서경찰서: 상황실 2155-9065, 교통민원실 2155-9031) ◦교통방송국 우회도로 이용 안내 방송 요청 (300-5000),(080-800-9595)

Ⅱ 현장 조치사항

응급조치	◦인명 대피유도 ◦사고조치 및 화재진화유도 ◦사상자 응급조치 및 이송	◦경찰,소방관 도착전 : 상황판단후 신속조치 ◦경찰,소방관 도착후 : 지휘받아 합동조치
현장통제	◦차량 진입통제(차단) 및 우회유도 ◦현장상황 수시 전달(→사무실)	◦경찰,소방관 도착전 : 상황판단후 신속조치 ◦경찰,소방관 도착후 : 지휘받아 합동조치
현장수습	◦잔여화재 확인 진화 ◦사고 차량 견인 ◦현장 정리	◦경찰,소방관 지휘 받아 조치

사 고 보 고

터널 위기대응 매뉴얼 목차

1. 역삼동(상행)방향 사고발생 ․․․․․․․․․․․․․․․ 6

2. 도곡동(하행)방향 사고발생 ․․․․․․․․․․․․․․․ 9

3. 도로터널 정전시 조치요령 ․․․․․․․․․․․․․․․ 12

4. 유관기관 전화번호 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 13

1. 역삼동(상행)방향 사고발생

□ 차량 추돌(화재)사고 위치

영 동 3 교 쪽	도곡동	하행 상행	사고지점			X=차량정체============ ghh차량화재			하행 상행	역삼동	영 동병원 쪽
						=========================
					상하행선 분리

□ 터널내 화재 발생 인지

	○ 터널이용시민이 휴대폰으로 차량 추돌(화재)사고 발생신고 ○ 유관기관에서 연락

□ 근무자 조치

○ 소방서, 경찰서 등 유관기관 차량 추돌(화재)사고 발생신고

○ 교통방송국에 우회 안내방송요청

○ 사업소 근무자 터널현장 긴급 출동

○ 상황 판단후 소화기등 사용하여 화재 진압 시도

○ 터널 내 조명등 전체점등(방재설비는 조작가능한 자만 조작)

○ 터널 내 피난유도방송 : 재방송설비 이용(방재설비는 조작가능한 자만 조작)

□ 근무자별 지정 임무에 의해 행동 조치

※ 대응체계			주간 : 사무실 또는 기전보수반근무자 야간 : 당직실근무자

≪주간 : 사무실․기전보수반≫-사고지역 현장출동 및 방재설비 운전

≪야간 : 당직실≫ - 사고지역 현장출동(방재설비는 조작가능한 자만 조치)

○ 사고지역 대피 유도 및 소화기사용 화재진압

○ 소방차, 구급차, 구난차량 등 현장진입 유도

○ 터널조명 전체점등 : 조작 가능한 자만 터널 내 조명등 전체점등

○ 재방송설비를 이용한 방송실시 : 조작 가능한 자만 필요시 방송

동부도로관리사업소 ○○○입니다. 매봉터널널내 도곡동에서 역삼동 쪽으로 상행터널 ○○m지점에 차량 추돌(화재)사고가 발생했습니다.

사고지점을 통과한 차량은 침착하고 신속하게 출구방향으로 대피하시고, 사고지점을 통과하지 못한 차량은 소방차와 구급차등이 진입할 수 있도록 측구쪽으로 정지, 시동을 끄고 하차한 후 연기가 흐르는 반대방향으로 자세를 낮추고 신속하게 대피하시기 바랍니다.

또한 화재지역 주변 10～20m 지점에 있는 소화기를 이용하여 화재가 크게 번지지 않도록 진압하여 주시기 바랍니다.

○ 화재현장 상황 파악 보고 등

≪주간 : 사무실․기전보수반, 야간 : 당직실≫ - 소방서 등 유관기관신고

○ 소방서 화재발생 신고〈119〉

동부도로사업소 ◦◦◦입니다. 매봉터널내 도곡동에서 역삼동 쪽으로 상행터널 ○○m지점에 차량 추돌(화재)사고가 발생했습니다. 신속히 출동바랍니다.

○ 교통통제 요청〈수서경찰서: 상황실 2155-9065, 교통민원실 2155-9031〉

동부도로사업소 ◦◦◦입니다. 매봉터널내 도곡동에서 역삼동 쪽으로 상행터널 ○○m지점에 차량 추돌(화재)사고가 발생했습니다. 신속히 출동하여 차량통행을 안내하여 주시기 바랍니다.

◆차량통제 방법◆

영 동 3 교 쪽		하행 소방차우회진입 상행				X===========차량통제= 차량화재			하행 차량우회 상행	영동 병 원 쪽
						==================차량통제
					상하행선분리
			상황에따라 차량통제( 소방차 우회 진입)
			서행운전

(소방차가 영동병원쪽에서 진입이 어려울 경우 상행 1차선을 이용 소방차의 우회진입에 따른 상행 1차선 통제 병행안내)

○ 교통안내방송 요청〈교통방송국 311-5000〉

동부도로사업소 ◦◦◦입니다. 매봉터널내 도곡동에서 역삼동 쪽으로 상행터널 ○○m지점에 차량 추돌(화재)사고가 발생하여 터널 진입을 금지하고 있으니 차량들이 다른 길로 우회 운행할 수 있도록 안내 방송을 하여 주시기 바랍니다.

○ 사고지역으로 청소인력 및 장비지원

□ 유관기관별 조치

≪관할 소방서≫

○ 차량 추돌(화재)사고 조치와 구인활동 및 사상자 응급조치와 환자이송

≪관할 경찰서≫

○ 터널 진입로 교통통제 및 우회도로 이용안내

○ 차량 추돌(화재)사고 조치후 구난 차량 견인조치

≪동부도로사업소≫

○ 사고지점 안전조치 및 통행가능 청소 실시

□ 상황 종료

○ 교통방송국(311-5000),(080-800-9595)방송안내 : “매봉터널 정상소통”

○ 사고기록 및 보고(본청, 도시안전실, 동부도로사업소)

2. 영동병원(주간․상행)방향 화재

□ 차량 추돌(화재)사고 위치

영 하행 동 3 교 쪽 상행								하행 영 동 병 원 상행 쪽
			상하행선 분리
	=====차량정체===== ghh차량화재				사고지점
	=======================

□ 터널내 화재 발생 인지

	○ 터널이용시민이 휴대폰으로 차량 추돌(화재사고 발생신고 ○ 유관기관에서 연락

□ 근무자 조치

○ 소방서, 경찰서 등 유관기관 차량 추돌(화재)사고 발생신고

○ 교통방송국에 우회 안내방송요청

○ 사업소 근무자 터널현장 긴급 출동

○ 상황 판단후 소화기등 사용하여 화재 진압 시도

○ 터널 내 조명등 전체점등(방재설비는 조작가능한 자만 조작)

○ 터널 내 피난유도방송 : 재방송설비 이용(방재설비는 조작가능한 자만 조작)

□ 근무자별 지정 임무에 의해 행동 조치

※ 대응체계			주간 : 사무실 또는 기전보수반근무자 야간 : 당직실근무자

≪주간 : 사무실․기전보수반≫-사고지역 현장출동 및 방재설비 운전

≪야간 : 당직실≫ - 사고지역 현장출동(방재설비는 조작가능한 자만 조치)

○ 사고지역 대피 유도 및 소화기사용 화재진압

○ 소방차, 구급차, 구난차량 등 현장진입 유도

○ 터널조명 전체점등 : 조작 가능한 자만 터널 내 조명등 전체점등

○ 재방송설비를 이용한 방송실시 : 조작 가능한 자만 필요시 방송

동부도로관리사업소 ○○○입니다. 매봉터널내 역삼동에서 도곡동 쪽으로 하행터널 ○○m지점에 차량 추돌(화재)사고가 발생했습니다.

사고지점을 통과한 차량은 침착하고 신속하게 출구방향으로 대피하시고, 사고지점을 통과하지 못한 차량은 소방차와 구급차등이 진입할 수 있도록 측구쪽으로 정지, 시동을 끄고 하차한 후 연기가 흐르는 반대방향으로 자세를 낮추고 신속하게 대피하시기 바랍니다.

또한 화재지역 주변 10～20m 지점에 있는 소화기를 이용하여 화재가 크게 번지지 않도록 진압하여 주시기 바랍니다.

○ 화재현장 상황 파악 보고 등

≪주간 : 사무실․기전보수반, 야간 : 당직실≫ - 소방서 등 유관기관신고

○ 소방서 화재발생 신고〈119〉

동부도로사업소 ◦◦◦입니다. 매봉터널내 역삼동에서 도곡동 쪽으로 하행터널 ○○m지점에 차량 추돌(화재)사고가 발생했습니다. 신속히 출동바랍니다.

○ 교통통제 요청〈수서경찰서: 상황실 2155-9065, 교통민원실 2155-9031〉

동부도로사업소 ◦◦◦입니다. 매봉터널내 역삼동에서 도곡동 쪽으로 하행터널 ○○m지점에 차량 추돌(화재)사고가 발생했습니다. 신속히 출동하여 차량통행을 안내하여 주시기 바랍니다.

◆차량통제 방법◆

영 동 3 교 쪽		하행 우회 상행	서행운전						하행 소방차우회진입 상행	영동 병 원 쪽
			상황에따라 차량통제 (소방차 우회 진입)
					상하행선분리
			=차량통제============= ghh차량화재			사고지점
			=차량통제==================

(소방차가 영동3교쪽에서 진입이 어려울 경우 하행 1차선을 이용 소방차의 우회진입에 따른 하행 1차선 통제 병행안내)

○ 교통안내방송 요청〈교통방송국 311-5000〉

동부도로사업소 ◦◦◦입니다. 매봉터널내 역삼동에서 도곡동 쪽으로 하행터널 ○○m지점에 차량 추돌(화재)사고가 발생하여 터널 진입을 금지하고 있으니 차량들이 다른 길로 우회 운행할 수 있도록 안내 방송을 하여 주시기 바랍니다.

○ 사고지역으로 청소인력 및 장비지원

□ 유관기관별 조치

≪관할 소방서≫

○ 차량 추돌(화재)사고 조치와 구인활동 및 사상자 응급조치와 환자이송

≪관할 경찰서≫

○ 터널 진입로 교통통제 및 우회도로 이용안내

○ 차량 추돌(화재)사고 조치후 구난 차량 견인조치

≪동부도로사업소≫

○ 사고지점 안전조치 및 통행가능 청소 실시

□ 상황 종료

○ 교통방송국(311-5000),(080-800-9595) 방송안내 : “매봉터널 정상소통”

○ 사고기록 및 보고(본청, 도시안전실, 동부도로사업소)

도로터널 정전 시 조치요령(매봉터널)

시설명	전 력 시 설			방재설비
	수전방식 및 계약전력	부하(조명등)	발전기,비상등
매봉터널	3상4선식 380/220V 143KW	NH 250W 356등 150W 116등	미설치	소화기 22개 (상행 11개 하행 11개)

A-1. 한전측(개포 S/S) 정전

1. 한전 전원 자동OFF

A-2. 한전의(개포 S/S) 정상적 전원 공급에 따라 정상 운전 전환시

1. 한전 전원 자동 ON

유관기관 전화번호

□ 서울특별시 본청                                   2014. 2. 1일 현재

부 서 명	전 화 번 호	부 서 명	전 화 번 호
시설안전정책관	2133-8005	서소문별관1동 당직실(야간)	2133-1100
종합상황실(야간)		2133-0090~2

□ 서울특별시 도시안전실

부 서 명	전 화 번 호	부 서 명	전 화 번 호
도시안전과(재난상황팀)	2133-8027, 8033
도로시설과	2133-1650~2

□ 한 국 전 력(123)

부 서 명	전 화 번 호	부 서 명	전 화 번 호
강남지사 배전운영실	2105-8268	강남 지사	2105-8268~9
양지 변전소	3496-9378		(주․야)
동서울전력지사(서하남)	480-4303	개포변전소	3496-9352
수서 변전소	480-4422	남서울급전분소(여의도)	787-8576~8

□ 경 찰 서

부 서 명	전 화 번 호	부 서 명	전 화 번 호
강남경찰서	566-0112(112)	강남경찰서(사고조사반)	3497~3441~3
수서경찰서	상황실2155-9065 교통민원실2155-9031	수서경찰서(사고조사반)	2155~9033
서초경찰서	532-0112(112)	서초경찰서(사고조사반)	3483~9362
개포지구대	571-0112	수서파출소	3411-1642

□ 기타 유관기관

부 서 명	전 화 번 호	부 서 명	전 화 번 호
경찰청 교통정보관리계	3150-2851	교통방송정보센타	311-5000
강남 소방서	553-3315(119)	서초 소방서	537-0119(119)
관할 군부대(2089)	577-8113(211연대)	육군2089부대	574-9113(3대대)
육군2089부대	572-9113(2대대)	강 남 구 청	3423-6000
동부도로사업소	2040-0390	성동도로사업소	2210-1500