터널 기전시설 점검표

시설물명 :   상도터널                          점검일 : 2014년  8월  19 일

구 분	항 목		판 정 등 급				세부내용
			A	B	C	D
조명시설	램프의 부점등		○
	등기구 유지상태		○
	등기구 청소상태		○
	주․야간 조도 조절		○
비 상 발 전 기	시험 운전시 동작상태		○
	축전지상태		○
	냉각수, 연료, 윤활유계통의 누유 누수상태		○
	연료 확보 및 비축상태		○
	시험가동(주1회 이상) 실시		○
분전반	누전차단기 동작상태		○
	이상소음, 냄새 발생여부		○
	단자대 변색여부		○
	지시계기 정상작동 여부		○
	케이블 열화여부		○
	분전반 청소상태		○
소화설비	소화기 비치대수의 적정 여부		○
	소화기 충약 상태		○
	발신기, 표시등 상태		○
	소화전함 및 호스 관리상태		○
	소화전 펌프의 상시가동 준비상태		○
재방송 설 비	송․수신기 동작상태		○
	터널 내 방송청취 상태		○
CCTV	화면상태		○
	좌우회전 및 Zoom 동작상태		○
	녹화기능상태		○
비상벨	동작여부		○
긴급전화	긴급전화 사용요령 부착		○
	긴급전화 통화상태		○
관 리 실 상 태 등	비상연락망 및 현황판 정비상태		○
	관리실 내․외부 청소상태		○
	소화기 및 설비 관리상태		○
기타사항
A : 정상적으로 가동되는 양호한 상태 B : 약간의 결함은 있으나, 그 영향이 적다고 판단되는 상태 C : 급속한 장애는 없으나, 곧 고장으로 나타날 수 있는 상태 D : 보수 및 긴급조치가 필요한		점검자 양인석

터널 기전시설 점검표

시설물명 :   국사봉터널                       점검일 : 2014년  8월  20 일

구 분	항 목		판 정 등 급				세부내용
			A	B	C	D
조명시설	램프의 부점등		○
	등기구 유지상태		○
	등기구 청소상태		○
	주․야간 조도 조절		○
비 상 발 전 기	시험 운전시 동작상태		해당없음
	축전지상태
	냉각수, 연료, 윤활유계통의 누유 누수상태
	연료 확보 및 비축상태
	시험가동(주1회 이상) 실시
분전반	누전차단기 동작상태		○
	이상소음, 냄새 발생여부		○
	단자대 변색여부		○
	지시계기 정상작동 여부		○
	케이블 열화여부		○
	분전반 청소상태		○
소화설비	소화기 비치대수의 적정 여부		○
	소화기 충약 상태		○
	발신기, 표시등 상태		○
	소화전함 및 호스 관리상태		해당없음
	소화전 펌프의 상시가동 준비상태
재방송 설 비	송․수신기 동작상태		○
	터널 내 방송청취 상태		○
CCTV	화면상태		○
	좌우회전 및 Zoom 동작상태		○
	녹화기능상태		○
비상벨	동작여부		해당없음
긴급전화	긴급전화 사용요령 부착
	긴급전화 통화상태
관 리 실 상 태 등	비상연락망 및 현황판 정비상태
	관리실 내․외부 청소상태
	소화기 및 설비 관리상태
기타사항
A : 정상적으로 가동되는 양호한 상태 B : 약간의 결함은 있으나, 그 영향이 적다고 판단되는 상태 C : 급속한 장애는 없으나, 곧 고장으로 나타날 수 있는 상태 D : 보수 및 긴급조치가 필요한		점검자 양인석

터널 기전시설 점검표

시설물명 :   난곡터널                       점검일 : 2014년  8월  12 일

구 분	항 목		판 정 등 급				세부내용
			A	B	C	D
조명시설	램프의 부점등		○
	등기구 유지상태		○
	등기구 청소상태		○
	주․야간 조도 조절		○
비 상 발 전 기	시험 운전시 동작상태		○
	축전지상태		○
	냉각수, 연료, 윤활유계통의 누유 누수상태		○
	연료 확보 및 비축상태		○
	시험가동(주1회 이상) 실시		○
분전반	누전차단기 동작상태		○
	이상소음, 냄새 발생여부		○
	단자대 변색여부		○
	지시계기 정상작동 여부		○
	케이블 열화여부		○
	분전반 청소상태		○
소화설비	소화기 비치대수의 적정 여부		○
	소화기 충약 상태		○
	발신기, 표시등 상태		해당없음
	소화전함 및 호스 관리상태
	소화전 펌프의 상시가동 준비상태
재방송 설 비	송․수신기 동작상태		○
	터널 내 방송청취 상태		○
CCTV	화면상태		○
	좌우회전 및 Zoom 동작상태		○
	녹화기능상태		○
비상벨	동작여부		○
긴급전화	긴급전화 사용요령 부착		해당없음
	긴급전화 통화상태
관 리 실 상 태 등	비상연락망 및 현황판 정비상태		○
	관리실 내․외부 청소상태		○
	소화기 및 설비 관리상태		○
기타사항
A : 정상적으로 가동되는 양호한 상태 B : 약간의 결함은 있으나, 그 영향이 적다고 판단되는 상태 C : 급속한 장애는 없으나, 곧 고장으로 나타날 수 있는 상태 D : 보수 및 긴급조치가 필요한		점검자 양인석

터널 기전시설 점검표

시설물명 :   호암2터널                       점검일 : 2014년  8월  11 일

구 분	항 목		판 정 등 급				세부내용
			A	B	C	D
조명시설	램프의 부점등		○
	등기구 유지상태		○
	등기구 청소상태		○
	주․야간 조도 조절		○
비 상 발 전 기	시험 운전시 동작상태		해당없음
	축전지상태
	냉각수, 연료, 윤활유계통의 누유 누수상태
	연료 확보 및 비축상태
	시험가동(주1회 이상) 실시
분전반	누전차단기 동작상태		○
	이상소음, 냄새 발생여부		○
	단자대 변색여부		○
	지시계기 정상작동 여부		○
	케이블 열화여부		○
	분전반 청소상태		○
소화설비	소화기 비치대수의 적정 여부		○
	소화기 충약 상태		○
	발신기, 표시등 상태		○
	소화전함 및 호스 관리상태		해당없음
	소화전 펌프의 상시가동 준비상태
재방송 설 비	송․수신기 동작상태		○
	터널 내 방송청취 상태		○
CCTV	화면상태		○
	좌우회전 및 Zoom 동작상태		○
	녹화기능상태		○
비상벨	동작여부		○
긴급전화	긴급전화 사용요령 부착		○
	긴급전화 통화상태		○
관 리 실 상 태 등	비상연락망 및 현황판 정비상태		해당없음
	관리실 내․외부 청소상태
	소화기 및 설비 관리상태
기타사항
A : 정상적으로 가동되는 양호한 상태 B : 약간의 결함은 있으나, 그 영향이 적다고 판단되는 상태 C : 급속한 장애는 없으나, 곧 고장으로 나타날 수 있는 상태 D : 보수 및 긴급조치가 필요한		점검자 양인석