터보송풍기 성능 비교(B사 작성)

구 분	공기베어링 단단터보 송풍기	기어증속형 단단터보 송풍기	다단터보 송풍기
운전방식	공기베어링의 비접촉 고속운전	기어증속에 의한 정격회전 고속운전	모터의 회전수와 동일한 정격회전 운전
정격 운전효율	70% 이상	60 ~ 70%	50 ~ 60%
풍량조절	영구자석형 모터에 최적화된 인버터 장착으로 풍량조절 용이(45~100%)	풍량조절 가능하나, 운전설계점 이외에서 효율 떨어짐	풍량조절 곤란, 인버터 적용시에도 미세풍량 조절 미약
진동, 소음	공기베어링에 의한 비접촉 운전으로 진동 및 소음(85dB이하) 낮음	공기접촉으로 인한 소음 발생(85~90dB) 베어링 접촉운전으로 인한 진동발생	공기접촉으로 인한 소음 발생(85~90dB) 베어링 접촉운전으로 인한 진동발생
유지관리	주기적인 공기필터 청소 및 교체관리	주기적 공기 및 오일필터 교체 최소 5~7년 운전후 오버홀 필요	주기적 공기 및 오일필터 교체 최소 5~7년 운전후 오버홀 필요
투자비 (대당)	5억원	6억원	6억원
고려사항	사업기간 : 3~4개월 전압 : 저압 사용	사업기간 : 7개월 전압 : 제약 없음	사업기간 : 7개월 전압 : 제약 없음