토끼 전시장 내실 개선 및 양몰이장 원목 휀스 보수공사

1,측면도

벤치레이터(250m/m)

원형 덕트 관(250m/m)

1,300

고정 창(800x600)

1,500

상부 전체 빗장

1,000

분뇨 받이 경사판(STS2T)

본뇨 모집 트렌치(200x100x2,500(STS)

토끼 출입 경사로 출입 문(여닫이식)

2,정면도

3,500

기초 콘크리트 150m/m

배수로에 연결

3,2층 바닦 평면

4,분뇨 수집 경사판

여과 망(STS)

양몰이장 울타리 보수

1,울타리 보수

기둥(방부목) 120m/m              횡바(방부목)70m/m

2,출입문 보수