토양 정밀검정 결과(화학성)

실험번호	시료번호	접수 일자	의뢰인	연락처	경작자주소	채취주소	pH (1:5)	유기물 (g/㎏)	유효 인산 (㎎/㎏)	치환성 양이온(cmol+/㎏)				①CEC (cmol+/㎏)	②염기 포화도	③EC (dS/m)	석회 요구량 (㎏/10a)
										K+	Ca++	Mg++	Na+
일반 작물의 토양범위							6.0 ~ 6.5	25 ~ 35	200~ 300	0.3 ~ 0.6	5.0 ~ 6.0	1.5 ~ 2.0	0.2 이하	10 ~ 15	60 ~ 80	2.0 이하	_
1	345	6/4	도시기반 시설본부		중구 청계천로 8	고양시 덕양구 자유로116(1)	8.0	14	190	0.25	9.0	0.6	0.1	9.9	101	1.7	0
2	346	6/4	도시기반 시설본부		중구 청계천로 8	고양시 덕양구 자유로116(2)	8.1	9	169	0.18	4.7	0.3	0.1	5.9	89	0.5	0
3	347	6/4	도시기반 시설본부		중구 청계천로 8	고양시 덕양구 자유로116(3)	8.1	10	271	0.17	6.5	0.3	0.1	7.0	101	0.7	0

① CEC(양이온치환용량) : 토양이 양분을 흡수할 수 있는 능력

- 적정범위(10~15) 이하 : 점토함량 및 유기물 함량을 높여주면 CEC 높아짐

- 적정범위(10~15) 이상 : 많은 양분이 들어 와도 소화해 낼 수 있어 이상 없음

② 염기포화도 : 토양에 흡착된 염기성 양이온이 차지하는 비율

③ EC(전기전도도) : 염류(비료성분)가 토양속에 많을수록 전기가 잘 통해 전기전도도가 높아짐(염류농도=EC)

- 적정범위(2.0이하) 이상 : 담수에 의한 제염, 제염작물(벼·옥수수·보리·호밀 등) 식재, 미분해성 유기물(볏집·산야초·낙엽 등) 시용, 깊이갈이를 통해 적정범위 회복

조사번호	2019-345		작물명		사과(5-9년생)		면적		1,000㎡
경작자명	도시기반시설본부		경작지		서울특별시 중구 무교동 96 _1,고양시 덕양구 자유로116
경작자주소	서울특별시 중구 청계천로 8
토양유형	보통전	토성		사양토		토양통		과천통	배수등급	양호
토양특성	비가 많이 오면 흙과 양분이 유실되기 쉬우므로 철저한 배수시설 관리와 침식방지대책(승수구 설치, 등고선 재배등)이 필요합니다.

단위	pH(1:5)	g/kg	mg/kg	cmol+/kg	cmol+/kg	cmol+/kg	dS/m

적정범위	6.0~6.5	25~35	200~300	0.3~0.6	5.0~6.0	1.5~2.0	0.0~2.0

구분	질소질비료		인산질비료		칼리질비료		퇴비 종류				소석회 (석회고토)
	요소	유안	용성인비	용과린	염화칼리	황산칼리	우분퇴비	돈분퇴비	계분퇴비	혼합퇴비
밑거름	5	11	15	15	3	4	1,500	330	255	541	0 (0)
웃거름	4	8	0	0	2	2	-	-	-	-	-

경지 현황

밭 토양 비료사용 처방서

토양검정 결과

적음

적정

많음

pH가 높은 토양에서는 암모니아가스가 발생하여 작물에 피해를 줄 수 있습니다. 퇴비와 인산함량이 높은 비료를 사용하면 좋습니다.

< 참고 >10a당 화학비료 성분량(밑거름/웃거름): 질소(2.4/1.6),인산(3.0/0.0),칼리(1.8/1.2)kg

비료 추천량

( kg / 1,000 ㎡ ) 비료와 퇴비는 각각 한 종류만 선택하여 사용하십시오.

☞

서울특별시농업기술센터

발급일자:

토양검정일:

2019년06월14일

2019년 06월 12일

담당자: 손희정

전화: 02-6959-9358

담당자 의견

사과(5-9년생) 재배시에 밑거름은 추천한 비료량을 사용하시고 웃거름은 생육상태에 따라 다소 조절해 주셔도 됩니다.

조사번호	2019-346		작물명		사과(5-9년생)		면적		1,000㎡
경작자명	도시기반시설본부		경작지		서울특별시 중구 무교동 96 _2,고양시 덕양구 자유로116
경작자주소	서울특별시 중구 청계천로 8
토양유형	보통전	토성		사양토		토양통		과천통	배수등급	양호
토양특성	비가 많이 오면 흙과 양분이 유실되기 쉬우므로 철저한 배수시설 관리와 침식방지대책(승수구 설치, 등고선 재배등)이 필요합니다.

단위	pH(1:5)	g/kg	mg/kg	cmol+/kg	cmol+/kg	cmol+/kg	dS/m

적정범위	6.0~6.5	25~35	200~300	0.3~0.6	5.0~6.0	1.5~2.0	0.0~2.0

구분	질소질비료		인산질비료		칼리질비료		퇴비 종류				소석회 (석회고토)
	요소	유안	용성인비	용과린	염화칼리	황산칼리	우분퇴비	돈분퇴비	계분퇴비	혼합퇴비
밑거름	5	11	15	15	3	4	1,500	330	255	541	0 (0)
웃거름	4	8	0	0	2	2	-	-	-	-	-

경지 현황

밭 토양 비료사용 처방서

토양검정 결과

적음

적정

많음

토양 양이온에 비해 유기물 함량이 적어  pH가 높아질 수 있습니다. 퇴비와 인산함량이 높은 비료를 사용하면 좋습니다. 퇴비와 비료가 손실되기 쉬운 토양으로 비료 부족현상이 나타날 우려가 있습니다.

< 참고 >10a당 화학비료 성분량(밑거름/웃거름): 질소(2.4/1.6),인산(3.0/0.0),칼리(1.8/1.2)kg

비료 추천량

( kg / 1,000 ㎡ ) 비료와 퇴비는 각각 한 종류만 선택하여 사용하십시오.

☞

서울특별시농업기술센터

발급일자:

토양검정일:

2019년06월14일

2019년 06월 12일

담당자: 손희정

전화: 02-6959-9358

담당자 의견

사과(5-9년생) 재배시에 밑거름은 추천한 비료량을 사용하시고 웃거름은 생육상태에 따라 다소 조절해 주셔도 됩니다.

조사번호	2019-347		작물명		사과(5-9년생)		면적		1,000㎡
경작자명	도시기반시설본부		경작지		서울특별시 중구 무교동 96 _3,고양시 덕양구 자유로116
경작자주소	서울특별시 중구 청계천로 8
토양유형	보통전	토성		사양토		토양통		과천통	배수등급	양호
토양특성	비가 많이 오면 흙과 양분이 유실되기 쉬우므로 철저한 배수시설 관리와 침식방지대책(승수구 설치, 등고선 재배등)이 필요합니다.

단위	pH(1:5)	g/kg	mg/kg	cmol+/kg	cmol+/kg	cmol+/kg	dS/m

적정범위	6.0~6.5	25~35	200~300	0.3~0.6	5.0~6.0	1.5~2.0	0.0~2.0

구분	질소질비료		인산질비료		칼리질비료		퇴비 종류				소석회 (석회고토)
	요소	유안	용성인비	용과린	염화칼리	황산칼리	우분퇴비	돈분퇴비	계분퇴비	혼합퇴비
밑거름	5	11	15	15	3	4	1,500	330	255	541	0 (0)
웃거름	4	8	0	0	2	2	-	-	-	-	-

경지 현황

밭 토양 비료사용 처방서

토양검정 결과

적음

적정

많음

pH가 높은 토양에서는 암모니아가스가 발생하여 작물에 피해를 줄 수 있습니다. 퇴비를 살포하여 지력을 높여야 합니다.

< 참고 >10a당 화학비료 성분량(밑거름/웃거름): 질소(2.4/1.6),인산(3.0/0.0),칼리(1.8/1.2)kg

비료 추천량

( kg / 1,000 ㎡ ) 비료와 퇴비는 각각 한 종류만 선택하여 사용하십시오.

☞

서울특별시농업기술센터

발급일자:

토양검정일:

2019년06월14일

2019년 06월 12일

담당자: 손희정

전화: 02-6959-9358

담당자 의견

사과(5-9년생) 재배시에 밑거름은 추천한 비료량을 사용하시고 웃거름은 생육상태에 따라 다소 조절해 주셔도 됩니다.