시 료 채 취 방 법

▢ 시료채취방법 : 「토양오염공정시험기준」에 의함

「토양오염공정시험기준」

토양 시료채취는 간단한 작업이지만 토양은 수직으로나 수평적으로 균일하지 않으므로, 채취한 시료가 대상지역의 토양을 대표해야 한다는 점에서 세심한 주의를 기울여야 한다. 시료채취 오차는 분석측정 오차보다 항상 크기 때문에 토양시료는 신중하고 정확하게 채취해야 한다.

ㅇ 시료채취 지점 선정

대상지역을 대표할 수 있는 토양시료를 채취하기 위해, 농경지의 경우는 대상지역 내에서 지그재그 형으로 5～10개 지점을 선정한다.

농경지

< 그림 1. 토양 시료채취 지점도 >

ㅇ 시료채취 방법

토양오염도검사를 위해서는 표토층(0～15 cm) 또는 필요에 따라 일정 깊이 이하의 토양시료를 채취할 수 있다. 토양시료 채취시 토양표면의 잡초나 유기물 등 이물질층을 제거한 후 그림 2와 같은 토양시료채취기(sampler)로 약 1 kg 채취한다. 다만, 토양시료채취기가 없을 때는 조사대상 물질의 특성을 고려하여 결정한다. 유기물질을 조사할 때에는 스테인리스강 재질의 모종삽 또는 삽 등과 같은 기구를 사용하고 중금속류의 경우는 플라스틱 재질이 적합하며 그림 3과 같이 A부분의 흙을 제거한 다음 B부분의 흙을 채취한다. 시료채취시 토양에 직접 접촉하는 부분은 도색, 그리스 등의 화학약품이 처리되지 않은 기구를 사용한다.

<그림2. 토양시료채취기 예시>    <그림3. 토양시료채취법 예시>

ㅇ 시료의 채취 및 운반

- 시료량은 A4용지 크기의 지퍼백에 3/4이상 채취한다.

- 텃밭 토양은 한 지점에서 10개 지점의 토양을 잘 섞어 1 개의 시료로

만들어서 밀폐용기 또는 비닐팩에 밀봉한후 실험실로 운반한다

- 시료용기에는 채취날짜, 위치, 시료명, 토양깊이, 채취자 등 시료

내역을 기재한다.

▢ 조사항목

ㅇ 「토양환경보전법」제2조제2호 및 동법 시행규칙 별표 1의 규정에 의한 토양오염물질로 중금속류의 경우 주된 중금속과 함께 부수적으로 검출될 수 있는 중금속을 추가로 조사한다.

▢ 분석방법

ㅇ 시료분석은 「토양오염공정시험기준」에 의한다.

▢ 기타 행정사항

ㅇ 주의사항 : 사전에 출장하여 관계자에게  시료채취 사항을 설명하고 시료채취 여건 및 지점 확인

ㅇ 시료의뢰 : 가능한 채취 당일 의뢰를 원칙으로 하며 부득이한 사정으로 당일 의뢰가 어려울 경우 냉장 보관하여 다음날 의뢰

※ 시료 의뢰 시 검사의뢰 공문 지참

ㅇ 시료채취기록부: 시료 제출 시 함께 제출

- 시료채취 기록부의 결재부분은 필요시 작성

- 시료채취 기록부는 시료마다 각각 시료채취 기록부 작성