통신보안 및 통합망무전기 사용요령

강 서 소 방 서

(현장지휘대)

Ⅰ. 통 신 보 안

1. 통신보안의 정의

통신보안이라 함은 전화, 텔렉스, 팩시밀리, 컴퓨터, 무선통신 등 각종 통신수단에 의하여 소통되는 제반정보가 직접 또는 간접적으로 적 또는 비인가자에게 누설되는 것을 미연에 방지하거나, 누설되었더라도 정보의 이용시기를 지연시키기 위한 제반 수단과 보호방책을 말한다.

2. 통신보안 책임

통신보안에 대한 책임은 모든 공직자 개개인에게 있음을 명심하고 다음 사항의   실천에 주력하여야 할 것이다.( 1차책임 : 실무자,  2차 : 관리자,  3차 : 지휘책임 )

가. 통신수단에 의한 비밀이 누설되지 않도록 소속기관장의 관심과 개개인의 통신보안을 생활화할 책임과 의무가 있다.

나. 실정에 적합한 자체 통신보안 대책을 수립 시행한다.

다. 자체의 통신보안 실태를 수시로 점검하여 보안상 취약점을 제거하여야 하며,  보안 전담부서로 하여금 미비 또는 결함사항을 보안토록 하여야 한다.

3. 통신보안  내용 (보안업무 규정 제 53조에서 발췌)

가. 정보 첩보의 누설

- 국가원수 및 중요 기관장 (VIP)의 비공개 행사 내용(행선지, 시간, 장소)

- 국가안전보장 및 공안유지에 영향을 초래하는 정보, 첩보 사항.

- 정보및 특수기관의 기구, 임무, 능력현황등.

나. 국가 행정비밀의 누설

- 적에 유리한 국가 산업정보

- 국가시책에 영향을 초래하는 사항 등.

다. 국가 외교비밀의 누설

라. 군사( 경찰포함 ) 비밀의 누설

마. 불온통신 관계

-  대외비 이상의 비밀내용은 절대사용을 금함.

바. 기 타

-  불가피한 통화시에는 통화내용을 최소한으로 단축 할것이며, 통화 내용은  비밀이 아니라 해도 통화내용중 요인의 일정이나 동정등이 포함되지 않도록 유념할것.

4. 보안대책

가. 불요불급한 통화의 억제

나. 최소출력의 사용으로 불필요한 전파의 방지

다. 보안장비 및 보안자재의 철저한 활용

라. 이용자에 대한 지속적인 보안교육의 실시

마. 통신내용에 대하여 사전에 보안성 검토

바. 통신보안책임자의 지정관리

사. 통신장비의 설치장소에 대한 보호구역의설정과 외부인의 출입통제

아. 음어의 사용, 보안장비의 설치

5. 통신보안의 생활화

가. 통화하고자 하는 내용을 미리 메모하여 꼭 필요한 사항만을 간명하게 하고    보안을 요하는 사항은 음어(약호)자재를 사용하여 통화하여야 한다.

나. 잡담이나 무의식 중에 기밀이 누설되지 아니하도록 주의하여야 한다.

다. 우리들이 하는 통화내용을 언제나 적 또는 불순분자가 도청하고 있다고 생각  하여 통신보안에 대한 경각심을 가져야 한다.

6. 무선국의 운용 (전파법 제38조)

가. 목적외 사용의 금지

나. 무선설비의 설치 장소등의 준수

다. 공준선 전력의 준수

라. 운용허가 시간외 준수

마. 혼신 등의 방지

바. 비밀의 보호

사. 통신보안의 준수

아. 벌칙 : 무선 통신에 대한 비밀 침해를 한자는 1년 이하의 징역 또는 300 만원 이하 의 벌금에 처한다.

Ⅱ. 무 선 통 신

1. 무선통신이란

전파를 이용하여 기호, 신호, 문언, 영상, 음향등의 정보를 송신하거나 수신하는   것을 말한다.

2. 목  적

소방무선통신망 구성에 따른 기기의 조작과 취급요령의 숙달로 교신상의 보안과  질서를 확립하고, 신속, 정확한 교신으로 효율적인 인명구조와 화재 진압작전에 기여함에 있음. 특히 소방활동에 있어 무선통신은 출동소방대의 정확한 유도, 화재현장의    지휘, 신속한 상황보고 등에 있어 절대 필요하다.

3. 무선국 의 종류

가. 고정국 : 본부 및 서와 서간 교신 하는국

나. 기지국 : 육상 이동국과 교신하는 서의 국

다. 육상이동국 (차량국) : 기지국과 육상이동국간 교신하는 차량국

라. 육상이동국 (휴대국) : 기지국, 육상이동국과 휴대용간 교신하는 휴대국

4. 무전기 운용 및 조작

가. 운용하기전에 안테나의 설치 및 전원 등이 정상으로 연결된 것을 확인한다.

나. 무전기 전면의 전원SW 를 ON한다. (전원램프 점등)

다. 무전기 본체의 ON-OFF 손잡이를 누른다. 이때 사용채널을 선택한다.

라. 스켈치 손잡이를 좌로 돌려 적정음량을 맞춘뒤 다시 스켈치 손잡이를 우로 돌려 잡음이 멈추는 지점에서 고정한다. 너무 돌리면 전계강도가 약한 곳에서는 수신되지 않는다. (보통 스켈치 위치는 2시 방향이 적당하다.)

마. 호출, 응답, 교신 등이 끝나고 무선국을 폐국하고자 할때는 무전기 전원은 반드시 OFF 한다.

5 . 무전 교신 요령 (송․수신 요령)

가. 호출전에 교신내용을 머리속에 간단히 정리한다.

나. 마이크 키를 누르고 한호흡 쉬었다가 상대국을 호출하고 자기국을 알린다.

※ 이때에는 호출명칭을 사용해야 하며, 기관명이나 인명을 사용하여서는 안된다.

다. 마이크와 입사이는 5 - 10 Cm 정도로 한다.

라. 상대국이 교신중일때는 혼신이 되므로 교신이 끝나면 교신할 것.

마. 단신방식이므로 수신시는 즉시 마이크 버튼을 놓는다.

바. 교신은 간단 명료하게 할것.

사. 과도한 호출 엄금.

○ 타 무선국에 방해가되어 작전에 지장 초래.

○ 2번 호출해서 응답이 없으면 호출중지.

6. 무전기 점검 요령

가. 기기는 유동성없이 고정되어 있는가?

나. 전면 조작판의 수입 상태는 적절한가?

다. 안테나의 수입상태 및 배선은 잘 연결되어 있는가?

라. 전면조작판의 부품의  이상 유무는?

마. 무선채넬은 지시대로 되어 있는가?

바. 음량및 스켈치 조정은 잘 되어 있는가?

사. 램프의 동작은 잘 되는가?

아. 휴즈는 정격치인가?

7 . 응급 조치 요령

가. 물이 들어갔을시.

○ 마이크 키를 비롯한 무전기 전면 사용금지.

○ 전원 스윗치를 OFF 하고, 밧데리를 분리 할것.

나. 송신 불능시

○ 마이크 키가 제대로 작동되며 송신램프가 들어오는지 확인.

○ 안테나 콘넥타연결 상태 및 안테나케이불 단선여부 확인.

다. 수신 불능시.

○ 음량을 조절 하여본다.

○ 스켈치를 조정하여 본다.

○ 안테나 콘넥타 연결상태 및 안테나케이불 단선여부 확인.

UHF 관서별 채널 주파수 내역

채널 번호	주 파 수	사 용 관 서	채 널	비 고
1	449.5250(송,수신)	강북 공통(교육,훈련등 활용)		전국광역망
2	449.7000(송,수신)	강남 공통(교육,훈련등 활용)
3	449.4000(송,수신)	은평, 서대문 마포	현장주채널
4	449.6000(송,수신)	은평, 서대문 마포	현장부채널
5	444.4750(송,수신)	종로, 중부, 용산	현장주채널
6	444.9500(송,수신)	종로, 중부, 용산	현장부채널
7	444.5500(송,수신)	강북, 도봉, 노원, 중랑	현장주채널
8	449.2875(송,수신)	강북, 도봉, 노원, 중랑	현장부채널
9	444.2875(송,수신)	동대문, 성북, 광진(성동)	현장주채널
10	449.8500(송,수신)	동대문, 성북, 광진(성동)	현장부채널
11	444.8500(송,수신)	강서, 양천, 구로(금천)	현장주채널
12	449.9000(송,수신)	강서, 양천, 구로(금천)	현장부채널
13	444.9000(송,수신)	영등포, 동작, 관악	현장주채널
14	449.9500(송,수신)	영등포, 동작, 관악	현장부채널
15	449.3500(송,수신)	서초, 강남, 송파, 강동	현장주채널
16	449.5000(송,수신)	서초, 강남, 송파, 강동	현장부채널
17	444.3125(송,수신)	예비
18	449.3125(송,수신)	예비
19	444.4125(송,수신)	예비
20	449.4125(송,수신)	예비
21	444.5125(송,수신)	예비
22	449.5125(송,수신)	예비
23	444.4250(송신) 449.4250(수신)			업무연락용
24	444.7250(송신) 449.7250(수신)			광역지휘망

UHF 휴대용 단말기의 최대 가용 채널이 16개임

향후 24채널까지 활용 가능하도록 가용 주파수를 단말기에 입력