퇴수관 시공상태 특별점검

▢ 공사현황

◦ 공 사 명 : 우성아파트~휘문고교외 2개소 배수관부설공사

◦ 개    요 : D=80~600mm, L=1,548m

◦ 기    간 : 2013. 4. 17 ~ 2013. 10. 28

◦ 시 공 사 : ㈜선호건설 대표 조윤진

◦ 감 리 자 : 시설관리공단     다급 정성중 (☎2290-6091)

◦ 담 당 자 : 급수운영과  시설  7급 제영도 (☎3146-4845)

▢ 퇴수밸브 설치 현황

연 번	위 치	퇴수관 분기		하 수 관		비 고
		본 관(mm)	퇴수관(mm)	흄관(mm)	박스(폭×높이)
1	대치동 984-8	500	200	1,000
2	대치동 1009-5	300	150	1,000
3	역삼동 716-4	400	150		1.2*0.8
4	역삼동 756-18	400	150		2.0*2.0

공사위치도

퇴수관 1차 점검 현황

▢  1번 퇴수관(강남구 대치동 984-8번지)

◦ 위치도 및 준공당시 상세도

위 치 도	상세도(준공)

◦ 시공사진 및 로면상태(현재) 사진

시공사진	로면상태 사진(현재)

◦ 문 제 점

- 시공사진 확인이 어려워 점검시에 하수도 내부에서 연결상태 확인

◦ 점검결과

- 하수도 내부로 퇴수관 연결되어 있으며, 연결부위 도로 침하 없음

2014. 8. 28.

점검자 :   직 시설7급     성명 제영도 (인)

퇴수관 1차 점검 현황

▢  2번 퇴수관(강남구 대치동 1009-5번지)

◦ 위치도 및 준공당시 상세도

위 치 도	상세도(준공)

◦ 시공사진 및 로면상태(현재) 사진

시공사진	로면상태 사진(현재)

◦ 문 제 점

- 시공사진 확인이 어려워 점검시에 하수도 내부에서 연결상태 확인

◦ 점검결과

- 하수도 내부로 퇴수관 연결되어 있으며, 연결부위 도로 침하 없음

2014. 8. 28.

점검자 :   직 시설7급     성명 제영도 (인)

퇴수관 1차 점검 현황

▢  3번 퇴수관(강남구 역삼동 716-4번지)

◦ 위치도 및 준공당시 상세도

위 치 도	상세도(준공)

◦ 시공사진 및 로면상태(현재) 사진

시공사진	로면상태 사진(현재)

◦ 문 제 점

- 시공사진 확인이 어려워 점검시에 하수도 내부에서 연결상태 확인

◦ 점검결과

- 하수도 내부로 퇴수관 연결되어 있으며, 연결부위 도로 침하 없음

2014. 8. 28.

점검자 :   직 시설7급     성명 제영도 (인)

퇴수관 1차 점검 현황

▢  4번 퇴수관(강남구 역삼동 756-18번지)

◦ 위치도 및 준공당시 상세도

위 치 도	상세도(준공)

◦ 시공사진 및 로면상태(현재) 사진

시공사진	로면상태 사진(현재)

◦ 문 제 점

- 시공사진 확인이 어려워 점검시에 하수도 내부에서 연결상태 확인

◦ 점검결과

- 하수도 내부로 퇴수관 연결되어 있으며, 연결부위 도로 침하 없음

2014. 8. 28.

점검자 :   직 시설7급     성명 제영도 (인)