□ 특별점검 결과 총괄표

연번	공 사 명	점검일자	점검결과	조치내용	발주처 요청사항
1	거여동 12-1 장기전세주택 건설공사	‘17.11.14	작업자 안전모 미지급 고속절단기작업 중 보호구 미착용 창문 설치작업 안전난간 미설치 정기안전점검 미실시 표준하도급계약서 미사용	작업자보호구 지급 권고 작업자 보호구 착용 권고 고소작업 안전난간 설치 권고 정기안전점검 실시 지시 표준하도급계약서 사용 권고	개인보호구 지급 및 착용 의무 준수토록 지도 정기안전점검 실시 지도 (벌점 등 행정지도 검토) 표준하도급계약서 사용 지도
2	봉제박물관 건립공사	‘17.11.08	작업자 안전모 미착용 고소작업 중 안전난간 미설치 고소작업 중 안전대 미착용 안전관리계획 발주처 미승인 정기안전점검 미실시 표준하도급계약서 미사용	작업자 보호구 착용 권고 고소작업 안전난간 설치 권고 안전관리계획 발주처 승인지시 정기안전점검 실시 지시 표준하도급계약서 사용 권고	개인보호구 지급 및 착용 의무 준수토록 지도 안전관리계획 발주처 승인 정기안전점검 실시 지도 (벌점 등 행정지도 검토) 표준하도급계약서 사용 지도
3	성산대교북단 성능개선공사	‘17.11.24	위험물 저장소 미시건 임시계단 기둥 안전표식 미부착 (차량 충돌 우려) 가설교량 기초지지력(강관말뚝) 확인 시험이 모두 동재하시험으 로만 적용(신뢰도 떨어짐)	위험물 저장소 시건 권고 임시계단 기둥 주변 안전표식 부착 권고 강관말뚝 지지력 확인시험에 정재하시험 추가토록 권고	위험물 저장소 시설 지도 충돌 우려 지점 안전표식 부착 지도 말뚝 지지력 관련 확인시험 적정성 검토
4	한강공원 나들목 증설공사	‘17.11.17	전기 분전반 미시건 앵커좌대 볼트 누락 및 토류판 일부 파손 방음벽 브레이싱 부재 지지불량	전기 분전반 상시 시건 권고 앵커좌대 볼트 누락 부위 시공 및 토류판 파손 보완 권고 방음벽 브레이싱 부재 지지불량 부위 보완 권고	전기 분전반 관리 철저 지도 앵커, 토류판, 방음벽 등에 대한 시공 미비점 보완 지도
5	대흥역 승강편의시설 설치공사	‘17.11.15	폐기물 가림막 일부 미설치 환기구 점검용 출입구 미시건	폐기물 가림막 설치 및 조속한 처리 권고 환기구 점검용 출입구 시건 권고	폐기물 적정 관리 및 처리 지도 및 환기구 점검용 출입구 시건 확인
6	천호대로 확장공사	‘17.11.16	안전난간 지지기둥 고정상태 불량 안전줄 지지대 고정상태 불량 시점부 좌측 절토사면 녹생토 일부 유실 시점부 U-type 구간 벽체 균열 신축이음 실런트 일부 손상	안전난간 및 안전줄 지지대 고정상태 보강 권고 절토사면 녹생토 유실부분 보수 권고 U-type 구간 벽체 균열 보수 권고 신축이음 실런트 손상부 보수 권고	안전점검 조치내용에 대한 확인 및 시정 지도
7	가락시장 제1주차동 철거공사	‘17.11.30	안전난간 결속상태 불량 문화재 발굴 웅덩이에 대한 안전시설 및 안전표식 설치 미흡 먼지 및 시멘트 분말의 비상을 저감하는 살수장비 미가동 미철거 건물에 대한 출입통제 미흡	안전난간 결속 재시공 권고 웅덩이 등에 대한 안전시설 및 안전표식 설치 권고 비산먼지 저감 살수장비 가동 권고 위해 장소에 대한 출입통제 권고	안전점검 조치내용에 대한 확인 및 시정 지도
8	강서수도사업소 청사증축 및 리모델링 공사	‘17.11.10	개착구간 비탈면 불안정 개착구간 주변 안전난간 고정불량 개착구간 주변 안전난간 일부 미설치 1층 설비창고(가스통 보관)에 소화기 미비치 가설비계의 수평재 미비, 출입구 비계 임의 절단 등 구조적 불안정 기존 건물과 신축 건물 사이의 방수 처리 미흡 표준하도급계약서 미사용	개착구간 주변 안전시설 보강 및 추가 설치 권고 화재위험 물질 주변 소화기 비치 권고 가시설의 구조적 안정성 확보 이후 공사토록 권고 기존 건물과 신축 건물 사이의 방수 재시공 권고 표준하도급계약서 사용 권고	안전점검 조치내용에 대한 확인 및 시정 지도
9	율곡로 창경궁 앞 도로구조 개선공사	‘17.11.13	시점부 자재 야적장 소화기 불량 방수제 등 위험물을 시점부 자재 야적장에 보관	방수제 등은 위험물 저장소를 만들어 보관하고 자재 야적장은 화재에 대비하여 철저한 관리 권고	안전점검 조치내용에 대한 확인 및 시정 지도
10	성내교(구교) 내진보강 공사	‘17.11.15	이동식 발전기의 접지 미실시 발전기 주변 소화기 미비치 교각 출입구에 휀스 미설치 고소 작업자 안전대 미착용	이동식 발전기 주변 접지 권고 발전기 주변 소화기 비치 권고 교각 출입구 휀스 설치 권고 고소 작업자 안전대 착용 및 안전고리 걸기 권고	안전점검 조치내용에 대한 확인 및 시정 지도
11	체부동 생활문화센터 조성공사	‘17.11.21	작업자 다수의 안전모와 안전화 미착용 용접작업 주변 소화기 미비치 고소작업용 이동식 사다리에 전도방지장치 미부착 앵글 절단 작업시 불꽃비산방지막 미설치 외부 배전반에 시건장치 미설치 공사안내입간판 미설치 실내 석유 난로 주변에 소화기 미비치 외부비계 전 구간에 교차가새 없으며 안전발판 간격 넓음	작업자 개인보호구 착용 권고 용접, 절단 등 화재위험 작업 주변에 소화기 등 화재방지 시설 설치 권고 공사안내판 설치 권고 가시설의 구조적 안정성 확보 후 공사토록 권고 및 안전시설 설치 기준 준수토록 권고	안전점검 조치내용에 대한 확인 및 시정 지도
12	창신/숭인동 앵커시설 건립공사	‘17.11.22	분전반 시건장치 미설치 외부비계에 안전난간, 안전발판 등 미설치 각 층 계단부와 바닥슬라브에 안전난간 미설치 건물내부 안전통보 미확보 자재 정리 상태 매우 불량	분전반 시건장치 설치 권고 가시설 설치에 따른 안전시설 설치 권고 추락 위험 장소에 대한 안전시설 설치 권고 현장 안전통로 확보 및 자재 정리 권고	안전점검 조치내용에 대한 확인 및 시정 지도
13	도시고속도로 연결 도로(정릉길) 설치공사	‘17.11.24	방음판 일부 균열 발생	균열 방생 방음판 교체 권고	안전점검 조치내용에 대한 확인 및 시정 지도
14	가락시장 가공처리장 지하부 철거공사	‘17.11.24	인근 공사장과 경계 모호 비산먼지 다수 발생 아스팔트 맨홀부에 중장비 통행 (맨홀 주변 파손 우려)	인근 공사장과의 경계 설치 권고 비산먼지 저감 살수시설 권고 아스팔트 맨홀부에 중장비 통행 자제 권고	안전점검 조치내용에 대한 확인 및 시정 지도
15	신길로 매몰교량 철거공사	‘17.11.15	안전표지판 미설치 가스통 등을 위험물 보관소에 보관하지 않음	안전표지판 설치 권고 가스통 등은 위험물 보관소에 저장하도록 권고	안전점검 조치내용에 대한 확인 및 시정 지도
16	퇴계로 외1 도로공간 재편공사	‘17.11.15	공사용 자재 정리 미흡 (보행자 위험 초래) 보도 미포장 부분 부직포 관리 불량(보행불편만 초래) 표준하도급계약서 미사용	보행자 위험 및 불편을 초래하는 공사장 안전관리 개선 권고 표준하도급계약서 사용 권고	안전점검 조치내용에 대한 확인 및 시정 지도
17	길동사거리, 둔촌역 송배수관정비공사	‘17.11.16	별도 지적사항 없음	야간 공사임을 감안하여 교통안내시설 등을 규정에 맞게 설치하여 안전사고 예방 권고	안전점검 조치내용에 대한 확인
18	내곡 보금자리 주택지구 조성공사	‘17.11.16	표준하도급계약서 미사용	표준하도급계약서 사용 권고	안전점검 조치내용에 대한 확인 및 시정 지도
19	당고개 경로당 부지 앵커시설 건립공사	‘17.11.27	가설계단의 안전난간 간격 불량 (규정 60cm 보다 넓음) 정기안전점검 미실시	가설계단 안전난간 간격 조정 권고 정기안전점검 실시 지시	안전점검 조치내용에 대한 확인 및 시정 지도 정기안전점검 실시 지도 (벌점 등 행정지도 검토)