7. CCTV 지지대	6. 자전거 보관대	5. 벽체 내리막 구조	4. 난간 높이 낮음	3. 한번만 더 동상	2. 강선 끊어짐	난간설치

8. 난간사이 빈공간

투신방지 안전시설(난간) 특별점검 위치도

1조 : 기술점검팀

출발

2조 : 교량기획팀

출발