‘14년도 도선 안전점검 계획

『유선 및 도선사업법』의 안전관리계획 수립과 관련하여 도선(승강장

포함)에 대한 안전점검 계획을 수립하여 유사시 발생할 수 있는 사고를

미연에 방지하여 안전사고 예방에 만전을 기하고자함.

□ 근거

○ 근거법령 : 『유선 및 도선 사업법』제21조제1항 및 제2항

○ 법령내용

- 시·도지사 또는 지방해양경찰청장(직할해양경찰서장 포함)은 매년

유·도선안전관리계획을 수립·시행

□ 점검개요

○ 점검시기 : 성수기간(4~10월) 중 월1회 이상 지도·점검 실시

※ 기타 필요시 별도계획수립 실시

○ 점검대상 : 수상관광콜택시, 승강장

□ 승강장 : 11개공원 17개소

□ 수상관광콜택시 : 6척(10인승 5척, 7인승 1척)

○ 점 검 자 : 공원사업과장 외 직원 2명

○ 점검방법 : 유·도선 안전점검표(붙임)양식에 의거 상세 점검

○ 중점점검사항

【수상관광콜택시】

- 안전운항의무 준수여부(법 제12조)

- 도선 승객의 준수사항 준수여부

- 승선 또는 선적의 제한 등 준수여부

- 인명구조용장비의 기준과 인명구조요원의 자격,배치 기준에

맞는지 여부

- 선원의 정원 및 자격기준에 맞는지 여부

- 안전운행을 위하여 필요한 사항

【수상택시 승강장】

- 수상택시 승강장 승선대 및 도교 시설 안전여부 등

참고 : 안전점검대상 선박기준 및 시설기준

- 선박기준(시행령제5조) : 선박안전법 시행령 제12조의 안전검사를 받은 선박

- 인명구조용 장비의 기준과 시설기준

· 구명조끼 : 승선정원의 120%이상(소아용 20%) 보유

· 구명부환 : 승선정원의 30% 이상 보유

· 구 명 줄 : 지름 10mm이상, 길이 30m이상의1개이상 보유 또는 드로우 백

1개이상 보유

· 소화기 비치(1개이상)

· 도선주위에 난간 등 위험방지 설치를 갖출 것

· 야간운항 : 1개이상의 자기점화등 보유

· 승강장 : 구명부환 1개이상 보유

□ 향후계획

○ 점검결과 일상적인 지적사항에 대하여는 운영업체에 통보하여

즉시 시정 조치

○ 중대한 결함이나 구조적 보완을 요하는 사항에 대하여는 ‘14년

예산으로 정비 시행(완료시까지 지속적인 관찰)