18) 배전반 활선상태 음성경보장치

(1) 형    식 : LVA

(2) 제어전원 : AC/DC 겸용

(3) 주 파 수 : 60Hz

(4) 음성출력 : 최대 2W

(5) 활선상태를 음성 및 LED로 표시

(6) 외부 노이즈에 대한 오동작 발생을 최소화 시킬 수 있는 광통신방식 적용

(7) 활선 유무를 감지하여 광신호를 발생시키는 광신호 발생부와 광신호를 받아서 경고음을 출력하는 음성경보부로 구성

(8) 차단기 및 보호계전기 동작상태를 음성으로 통보하여 사용자에게 신속하고 정확하게 사고 내용을 전달

(9) 음성경보 메시지 : 배전반 활선상태, 과부하 계전기 동작, 전압계전기 동작, 변류기 2차 개방, 배전반 이상경보, 지락계전기 동작 등