특수방화복 관리 가이드라인(안) 의견 작성서식

《현장대응단》

가이드라인(안)	개정의견
4.5.1. 봉제	<추가> - 4.5.1.12. 반사테이프와 겉감과의 접착을 위한 봉제는 일정강도 이상의 힘에 견딜 수 있는 구조(실의 굵기, 땀수 등)로 하여야한다. (이유-반사테이프와 겉감 봉제선이 약해 뜯어지는 경우가 많음)
4.4 구조 및 형태 4.4.1 겉감의 색상은 황색계열로 한다.	4.4.1 겉감의 색상은 회색계열로 한다. (이유-황색계열은 화재현장에서 검은색 이물질이 묻었을 경우 세탁이 쉽지 않음)
4.5.2.2.1 상의, 하의	<추가> 4.5.2.2.2. 상기 호수가 맞지 않는 특이체형자는 맞춤으로 제작할 수 있다. (이유-일괄적인 호수 규정으로 특이체형자의 경우 옥이 맞지 않는 경우가 있음)
미규정	<추가> 4.5.4 두께 4.5.4.1 특수방화복 완제품(겉감,중간층,안감,내피) 의 총 두께는 0.3~0.5cm로 한다. (이유-방화복이 두꺼울 경우 관절 등의 굽힘운동이 어려워 현장활동이 불편함.)