굴절차를 활용한 화재진압

□ 목적

소규모 건물(5층 이하 건축물, 다중이용시설 등)에서 화재 발생 시

효율적인 화재진압 및 인명구조에 활용하고자 함.

□ 활용방안

1. 펌프차 및 굴절차를 우선적으로 진입시킨다.

2. 굴절차는 화재건물 화재층 베란다쪽으로 부서한다.

3. 펌프차 진압대원은 수관을 여유있게 전개하여 굴절차옆에 위치한다.

4. 굴절차 부서 후 진압대원 2명이 바스켓에 탑승하고 수관을 굴절차 바스켓에 로프매듭으로 고정한다.

5. 굴절차 운전원은 최대한 화점층에 가깝게 바스켓을 건물에 붙여준다.

6. 지상의 탱크차는 방수포로 엄호 주수한다.

7. 진압대원 2명은 엄호주수를 받으며 베란다로 진입하여 수관을 베란다에 고정하고 옥내진입 및 화재진압, 인명구조 활동에 임한다.

8. 후착대원들은 현관문을 개방하여 화재진압 및 인명구조 활동에 임함.

9. 진압대원이 진입 후 굴절차는 요구조자 인명구조에 임한다.

□ 효과

○ 현관문 시건개방으로 인한 옥내진입 시간을 단축하고 신속하고 효율적인 옥내진입으로 인명 및 재산 피해를 최소화 할 수 있다.