파괴관창 장착을 통한 옥내진입구 및 탈출구 확보

굴절차, 고가사다리차 선단에 파괴 관창을 설치하여 옥내진입구 및 탈출구를 확보하고 화재진압 및 인명구조를 원활하게 하고자 함

□ 현실태

○ 강화유리를 사용한 외벽 마감이나 통 창문 구조로 설치되는 특정소방대상물 증가하고 있는 추세임

○ 현재 배치된 특수차량 바스켓 부분에는 관창만 설치되어 있어 창문파괴가 어려움

○ 외부 연기 배출이 지연으로 진압 활동 및 인명구조 장애 발생

□ 활용방안

○ 굴절차, 고가차 선단(바스켓)에 파괴 관창(유압작동 방식) 설치

기존 파괴관창 미설치된 차량		파괴관장 설치 차량

○ 추후 특수차량 구매 시 파괴관창 설치 기준 마련

□ 기대효과

○ 내부 진입이 어려울시 창문 파괴로 옥내진입로 확보 가능

○ 내부에 고립된 요구조자를 창문을 통한 인명구조 가능