1		고가사다리차 조작 능력 평가기준

평가일	소 속	계 급	성 명	서 명(평가자)		점 수	서명(평가관)

구 분	내 용
공통상황	1. 출동 중 화점층 및 인명구조상황을 전달 2. 고가사다리 전개 후 고장으로 수동 조작하여 철수하여야 할 상황 3. PTO동작부터 구조완료시까지(승강기 하강 완료) 15분이상 소요시 감점 처리 ※ 평가장소는 서 주변위치 중 임의로 지정한다.
인원 및 소요장비	1. 인원 : 총 2명(운전원 1명, 보조요원 1명) 2. 소요장비 : 고가차 1대, 헬멧, 안전장갑, 활동복, 훈련화, 방화복 상 의
안전관리 확인사항	1. 평가 전 운전원은 헬멧, 고글, 안전장갑, 활동복, 훈련화, 방화복 상의(하의는 활동복)를 착용한다. 2. 차량의 각종 안전장치 및 사다리와이어, 승강기와이어의 단락이나 훼손, 유압계통의 누유여부 등을 필히 확인하고 안전한 작업이 될 수 있도록 한다. 3. 안전장갑은 적색 반코팅, 면·목장갑 착용을 금하고 안전장갑을 착용한다. 4. 안전상의 위험이 있다고 판단될 때 평가를 중지하고 평가관에게 보고한다.

구 분		내 용	평 가 항 목		배점	감점	득점	감점사유
1	부서확인	1. 운전원은 지정장소에 부서한 후 주차브레이크를 작동한다. 2. 부서 후 보조요원은 고임목을 운전석 뒷바퀴 앞 ․ 뒤로 설치한다. 3. 운전원은 고임목을 안전하게 고인 것을 확인한 후 유압 PTO스위치 및 크루즈스위치를 작동한 후 하차한다. ※ 부서 부적격 사항 : 멘홀(1m), 배수로 위, 경계석 위, 화단 등	차량부서	적정	3	0
				부적정		2
			소 계		3
2	아웃트리거전개	1. 운전원은 아웃트리거 및 잭(Jack)을 조작한다. 2. 잭이 일정 지점에 도착하면 잭(Jack)을 정지 시킨다. 3. 운전원 및 보조요원은 아웃트리거의 잭(Jack)이 잭 부판 밖으로 이탈하지 않게 정확하게 받치고 다시 잭(Jack)을 가동하여 완전전개 및 수평여부를 확인한다. 4. 아웃트리거 전개가 완료되면 상부 조작반으로 이동한다. ※ 평가관은 아우트리거 작동 시 잭 부판 설치 및 조작순서 등을 확인	◦ 잭부판 설치상태		2
			◦ 아우트리거 조작 유연성		2
			◦ 아우트리거 정상작동 여부		1
			소 계		5
3	조 작 및 방 수	1. 운전원은 상부 조작반에 위치한 후 사다리 전개를 실시한다. 2. 사다리 작동 중 흔들림 및 건물과의 접촉이 없어야 한다. 3. 인명구조가 가능한 위치에 사다리를 전개한다. 4. 운전원은 승강기를 펼치고 승강기 상승시킨 후 승강기가 사다리 선단에 도착하면 “승강기 상승 완료”를 외친다. 5. 운전원은 “승강기 하강”을 외친 후 안전하게 승강기를 하강한다. 6. 사다리를 원위치(안착) 시킨다. ※ 1. 평가관은 사다리 전개 시 흔들림과 조작레버 작동능력 확인 2. 평가관은 조작 중 위험하다고 판단될 시 즉시 조작 중지	사다리선단	흔들림 원활	5	0
				흔들림 과다		3
				안전착지 (1m 이내)	5	0
				안전착지 (1m 이상)		3
				건물 접촉	7
			◦ 구조완료 시간 15분 이내		3
			조작유연성	적정	5	0
				부적정		3
			◦ 승강기안전 작동 여부		5
			소 계		30

구 분		내 용	평 가 항 목	배점	감점	득점	감점사유
4	수동작동 (비상조치)	1. 평가관은 사다리 수축 시 운전원의 조작을 중지 시키고 수동조작을 지시한다. 2. 수동조작 실시 후 응급조치 등 Q&A ※ 보조엔진 사용을 기준으로 하며, 보조엔진이 없는 차량은 해당 차량에 맞게 수동 조작 ----(구두설명)	◦ 조작순서적정성	3
			◦ 유압밸브 조작	3
			◦ Q&A	3
			소 계	9
5	아우트리거 수납 및 평가종료	1. 운전원은 사다리 안착이 완료되면 아웃트리거 복귀 중 부판을 제거한 후 원위치 한다. 2. 운전원은 차량에 승차 유압PTO스위치 및 사다리 동력 전원을 끄고 평가를 종료한다.	◦ 조작유연성	1
			◦ 아웃트리거 수납상태	1
			◦ PTO 해제여부	1
			소 계	3

2		굴절사다리차 기능조작 실시요강 및 평가기준

평가일	소 속	계 급	성 명	서 명(평가자)		점 수	서명(평가관)

구 분	내 용
공통상황	1. 출동 중 화점층 및 인명구조상황을 전달 2. 굴절사다리 전개 후 고장으로 수동 조작하여 철수하여야 할 상황 3. PTO조작 부터 구조완료시까지(바스켓 하강 완료) 15분이상 소요시 감점 처리 ※ 평가장소는 서 주변위치 중 임의로 지정한다.
인원 및 소요장비	1. 인원 : 총 4명(운전원 1명, 보조요원 1명) 2. 소요장비 : 굴절차 1대, 헬멧, 안전장갑, 훈련화, 방화복 상의
안전관리 확인사항	1. 평가 전 운전원은 헬멧, 고글, 안전장갑, 활동복, 훈련화, 방화복 상의(하의는 활동복)를 착용한다. 2. 차량의 각종 안전장치 및 사다리와이어, 승강기와이어의 단락이나 훼손, 유압계통의 누유여부 등을 필히 확인하고 안전한 작업이 될 수 있도록 한다. 3. 안전장갑은 적색 반코팅, 면·목장갑 착용을 금하고 안전장갑을 착용한다. 4. 안전상의 위험이 있다고 판단될 때 평가를 중지하고 평가관에게 보고한다.

구 분		내 용	평 가 항 목		배점	감점	득점	감점사유
1	아웃트리거전개	1. 운전원은 아웃트리거 및 잭(Jack)을 조작한다. 2. 잭이 일정 지점에 도착하면 잭(Jack)을 정지 시킨다. 3. 운전원 및 보조요원은 아웃트리거의 잭(Jack)이 잭 부판 밖으로 이탈하지 않게 정확하게 받치고 다시 잭(Jack)을 가동하여 완전전개 및 수평여부를 확인한다. 4. 아웃트리거 전개가 완료되면 상부 조작반으로 이동한다. ※ 평가관은 아우트리거 작동 시 잭 부판 설치 및 조작순서 등을 확인	◦ 잭부판 설치상태		2
			◦ 아우트리거 조작 유연성		2
			◦ 아우트리거 정상작동 여부		1
			소 계		5
2	조 작 및 방 수	1. 운전원은 상부 조작반에 위치한 후 굴절사다리 전개를 실시한다. (물탱크차 보조요원은 수관 연결 후 전개 중 수관의 상태 확인) 2. 굴절사다리 작동 중 흔들림 및 건물과의 접촉이 없어야 한다. 3. 인명구조가 가능한 위치에 굴절사다리 전개가 완료되면 운전원은 “굴절사다리전개 완료” 외친다. 4. 운전원은 “굴절사다리 하강”외친 후 안전하게 굴절사다리를 하강한다. 굴절사다리를 원위치(안착) 시킨다. ※ 1. 평가관은 굴절사다리 전개 시 흔들림과 조작레버 작동능력 확인 2. 평가관은 굴절사다리 조작 중 위험하다고 판단될 시 즉시 조작 중지	굴절붐	흔들림 원활	5	0
				흔들림 과다		2
			바스켓	안전착지 (1m 이내)	3	0
				안전착지 (1m 이상)		2
			건물 접촉		5
			◦ 구조완료 시간 15분 이내		5
			조작유연성	적정	10	0
				부적정		3
			◦ 바스켓안전 작동여부		3
			소 계		31

구 분		내 용	평 가 항 목	배점	감점	득점	감점사유
5	수동작동 (비상조치)	1. 평가관은 굴절사다리 하강 시 운전원의 조작을 중지 시키고 수동조작을 지시한다. 2. 수동조작 실시 후 응급조치 등 Q&A ※ 보조엔진 사용을 기준으로 하며, 보조엔진이 없는 차량은 해당 차량에 맞게 수동 조작(구두설명)	◦ 조작순서 적정성	4
			◦ 유압밸브 조작	3
			◦ Q&A	3
			소 계	10
6	아우트리거 수납 및 평가종료	1. 운전원은 사다리 안착이 완료되면 아웃트리거 복귀중 부판을 제거한 후 원위치 한다. 2. 운전원은 차량에 승차 유압PTO스위치 및 사다리 동력 전원을 끄고 평가를 종료한다.	◦ 조작유연성	2
			◦ 아웃트리거 수납상태	1
			◦ PTO 해제여부	1
			소 계	4