문서번호	시설개선과-9248
결재일자	2017.8.23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설개선과장	체육시설관리사업소장
협 조
	목동사업과장
	주무관
	주무관
	주무관

『2017년 체육시설관리사업소』

특정관리대상시설 등 정기안전점검 계획

2017. 08.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

『2017년 체육시설관리사업소』

특정관리대상시설 등 정기안전점검 계획

2016년 특정관리대상시설 중점관리시설로 지정된 구의야구공원 및 신월야구공원 내 안전그물망·야구조명탑등의 정기적인 시설물 안전점검을 실시하고자함.

□  근   거

❍「재난 및 안전관리 기본법」 제27조(특정관리대상시설등의 관리 등)

❍「재난 및 안전관리 기본법시행령」제31조(특정관리대상시설등의 지정 등)

❍ 2017년 특정관리대상시설등 일제조사 기본계획(국민안전처 2017.7.)

❍ 2017년도 특정관리대상시설 일제조사계획 알림(시설안전과 2017.8.18.)

※2017년 하반기 정기안전점검 병행실시

□  점검 개요

❍ 점검기간 : 2017.09.04.~ 2017.09.15.

❍ 점검대상 : 구의야구공원, 신월야구공원

❍ 점검반 : 건축분야· 전기분야

연번	점검시설	점검반장 (총괄)	점검자 (건축)	점검자 (전기)	시설안전 등급	비고
1	구의야구공원 안전그물망 야구조명탑	윤승근 (건축) 이재권 (전기)	홍정표 오상호 강서구	김기탁 이용진 노성민	B등급	전기분야: 야구조명탑
2	신월야구공원 안전그물망 야구조명탑	이동열 (전기)	이승언 강남규 왕민규	권정호 안덕규

	명 칭	규 격		수량(개)	길이(m)	비 고
구의 야구장	소 계			65
	안전그물망(A`)	스틸파이프	H=40m	16	121	경간:7m, PE결망
	안전그물망(A)	“	H=15m	5	40	경간:7m, PE결망
	안전그물망(B)	“	H=10m	38	331	경간:7m, PE결망
	야구조명탑	“	H=30m	6	-	-
신월 야구장	소 계			59
	안전그물망(A-1)	스틸파이프	H=33m	13	97.2	경간7m, PE결망
	안전그물망(A-2)	〃	H=25m	4	28	경간7m, PE결망
	안전그물망(A)	〃	H=20m	25	172.7	경간7m, PE결망
	안전그물망(B)	〃	H=15m	11	77.2	경간7m, PE결망
	야구조명탑	〃	H=30m	6	-	-

[표1] 구의 및 신월야구장 안전그물망 등 시설 현황

[사진1] 구의(신월)야구장 안전그물망 설치 현황

〈안전그물망(A`)〉	〈야구조명탑〉	〈안전그물망(A~B)〉

□ 주요 점검사항

❍ 건축분야 : 구의야구공원(신월야구공원)내 안전그물망·야구조명탑

- 도장재료 마감 및 부식상태 확인

- 철탑 변위·변형·휨 등 상태 확인

- 안전그물망 체결부 체결상태 확인

❍ 전기분야 : 구의야구공원(신월야구공원)내 야구조명탑

- 야구 조명탑 정상동작·이상여부 등

□ 행정사항

❍ 자체조사계획서 통보(시설안전과) : 2017년 08월 31일한

❍ 재난관리업무포털(NDMS)입력 및 일제조사 결과 통보 : 2017년 10월 31일한

❍ 특정관리대상시설등 점검 현황 통보(시설안전과) : 2017년 11월 3일한

붙임 :  1. 2017년도 특정관리대상시설 일제조사 계획 1부.

2. 특정관리대상시설등 안전점검서  1부.

3. 체육시설관리사업소 특정관리대상시설물 현황 1부.  끝.