특정관리 대상시설 시설별

안전점검 체크리스트 평가 결과

시 설 명 : 강남수도사업소 청사

분야별 평가결과  : 별 첨

2015. 11 . 30.

점 검 자

소속 행정지원과   직위 행정지원과장  성명 김 인 웅 (서명)

소속 행정지원과   직위 행정관리팀장  성명 김 종 진 (서명)

소속 행정지원과   직위 주무관        성명 백 판 종 (서명)

소속 행정지원과   직위 준공무직      성명 이 용 래 (서명)

소속 행정지원과   직위 준공무직      성명 이 병 호 (서명)

관리영역

구분	평가항목	평가결과
		양호	주의	불량	해당없음
공통 분야	1. 이력카드의 구비 및 기록여부	○
	2. 안전관리자 선임여부 및 부재 시 대응방안 수립여부	○
	3. 긴급재난 시 대피지침 수립여부	○
	4. 비상연락망 구비여부	○
개별 영역	설계도서의 구비 여부	○

점검자 : 소속 행정지원과   직위 주무관  성명 백 판 종 (서명)

시설영역(Type Ⅱ) – ① 건축분야

구분		평가항목	평가결과
			양호	주의	불량	해당 없음
주요시설		1. 보의 변형 및 균열상태	○
		2. 기둥(내력벽 등)의 변형 및 균열 상태	○
		3. 슬래브(바닥판)의 변형 및 균열 상태	○
		4. 주계단의 변형 및 균열 상태	○
		5. 벽체의 변형 및 균열 상태	○
		6. 지반 침하 및 이로 인한 활동적인 균열	○
		7. 누수, 부식 등에 의한 구조물의 기능 상실	○
		8. 주요강재의 변형 및 접합부 상태	○
일반시설		9. 지붕(옥상)의 균열 및 상태	○
		10. 계단실(복도)의 균열 및 상태	○
		11. 외벽타일 또는 석재의 균열 및 탈락상태	○
		12. 시설 외부 또는 내부의 과하중(물탱크 등) 여부	○
		13. 강재의 도장 및 관리상태	○
부대시설	일반	14. 옹벽, 석축 및 담장의 균열 및 상태				○
		15. 마감재(광고판 등)의 돌출 및 위험요소(충돌,안전사고) 여부	○
		16. 상하수도 주변 시설 파손 및 누수	○
	공사장	17. 대형건설기계(타워크레인 등) 안전성 및 관리상태				○
		18. 안전망 등의 설치여부 및 상태	○			○
		19. 공사용 안전 가시설 등의 설치여부 및 상태	○			○

점검자 :  소속 행정지원과   직위 주무관   성명 백 판 종 (서명)

시설영역(Type Ⅱ) – ② 소방분야

구분	평가항목	평가결과
		양호	불량	해당 없음
자동화재 탐지설비	1. 수신반 상태확인(정상 작동 여부)	○
	2. 감지기 정상설치 여부 및 작동 여부 - 추가	○
소화기	3. 수동식(가압식) 소화기의 적절한 설치 여부	○
	4. 안전핀, 호스, 노즐의 부착 상태 및 노즐의 이물질 여부	○
	5. 오래된 소화기의 사용가능 여부(축압식일 경우)	○
옥내소화전 및 스프링쿨러	6. 옥내소화전의 관창 및 호스연결 상태 확인	○
	7. 비상벨의 외형상 변형, 손상 상태	○
	8. 누름 버튼 작동시 음향장치가 작동됨과 함께 송수화기를 조작할 때 확인등의 점등 여부	○
	9. 전동기 및 펌프의 부식 및 파손 여부	○
	10. 압력게이지가 정상 작동 범위에 위치하는지 여부	○
	11. 경보장치 스위치의 상태	○
	12. 헤드살수 장애 여부	○
	13. 각종 밸브 정상위치 여부	○
피난유도등 (유도등)	14. 주위에 유도등의 식별에 장애가 되는 물건 존재 여부	○
	15. 상용전원 차단시의 점등 여부	○
비 상 조명등	16. 비상전원을 내장하는 비상조명등의 상용전원 차단시 점등상태	○
	17. 비상전원을 내장하는 비상조명등의 예비 전원상태 확인	○
완강기	18. 기구본체 및 로프의 변형, 손상, 풀어짐, 결합부 및 이음매 상태			○
	19. 충분한 탈출개구부의 존재 여부			○
	20. 배치상태 양호 여부			○
방화문 (방화셔터)	21. 화재시 감지기의 작동에 의해 자동으로 닫히는 구조인지 확인	○
	22. 방화셔터 작동 개소 주변 적재물(방해물) 여부	○
	23. 방화문 도어클로저 정상작동 여부	○
피난탈출구 (비상구)	24. 잠금장치 설치 또는 폐쇄 여부	○
	25. 피난탈출구의 진입부분 및 피난통로에 통행에 방해되는 물품방치 여부	○

점검자 :  소속 행정지원과   직위 준공무직  성명 이 용 래 (서명)

시설영역(Type Ⅱ) – ③ 전기분야

구분	평가항목	평가결과
		양호	불량	해당 없음
인입구 배선 (육안으로 점검할 것)	규격 전선의 사용 여부	○
	2. 전선 접속 상태	○
	3. 전선 피복의 손상 여부	○
	4. 배선공사 방법의 적합 여부	○
옥내배선 (옥외, 옥측 배선포함) (육안으로 점검할 것)	5. 규격전선의 사용 여부	○
	6. 전선 피복의 손상 여부	○
	7. 배선공사 방법의 적합 여부	○
	8. 비닐 코드선 사용 및 문어발 배선 사용 여부	○
	9. 보행로 전선 노출 여부	○
누전차단기	10. 누전차단기 적정 설치 및 정상 작동 여부	○
	11. 열화 및 손상 여부	○
개폐기 (차단기를 포함한다)	12. 개폐기의 적정설치 및 설치위치의 적합 여부	○
	13. 개폐기의 열화 및 손상 여부	○
	14. 정격퓨즈의 사용 여부	○
	15. 개폐기의 사용 여부	○
	16. 다선식 선로의 각극 개폐장치 여부	○
비상전원설비	17. 정전시 비상전원확보(비상발전기,UPS) 및 정상운전 여부	○
배전반	18. 배전함 커버손상 및 사용하지 않는 콘센트의 밀봉여부	○
부하설비	19. 전기기계기구 금속제 외함 접지 및 접지용 콘센트 사용여부	○
조명시설	20. 조명탑 등 전기시설물 유지관리상태	○

점검자 :  소속 행정지원과   직위 준공무직   성명 이 병 호 (서명)

시설영역(Type Ⅱ) – ④ 가스분야

구분	평가항목	평가결과
		양호	불량	해당 없음
현장안전 관리상태 검사 (LP가스)	LPG용기의 실외에 보관 여부	○
	2. LPG용기 주위에 화기 존재 여부	○
	3. 배관, 호스의 손상 여부	○
	4. 배관, 호스의 연결부 비눗물 점검 시 누설 여부	○
	5. 중간밸브 고정의 견고 여부	○
	6. 보일러실 배기통은 막히지 않고 잘 연결되어 있는지 여부	○
	7. 보일러실 급기구와 배기구는 막히지 않았는지 여부	○
	8. 가스누출 경보기와 자동차단장치 적정설치 및 연계작동 여부	○
	9. 가스 사용시 주의사항 등 안전표어 부착여부	○
현장안전 관리상태 검사 (도시가스)	10. 가스계량기 변형 여부와 누설 여부	○
	11. 계량기 주위에 화기 존재 여부	○
	12. 배관, 호스의 손상 여부	○
	13. 배관, 호스의 연결부 비눗물 점검 시 누설 여부	○
	14. 중간밸브 고정의 견고 여부	○
	15. 보일러실 배기통은 막히지 않고 잘 연결되어 있는지 여부	○
	16. 보일러실 급기구와 배기구는 막히지 않았는지 여부	○
	17. 가스누출 경보기와 자동차단장치 적정설치 및 연계작동 여부	○
	18. 가스 사용시 주의사항 등 안전표어 부착여부	○

점검자 :  소속 행정지원과   직위 준공무직   성명 이 용 래 (서명)

시설영역(Type Ⅱ) – ⑤ 기계분야

구분	평가항목	평가결과
		양호	불량	해당 없음
시설영역	배관의 파손・누수・누기 및 유지관리 상태	○
	2. 보일러, 공조시설 및 설비배관 부식 여부	○
	3. 보일러, 공조시설 환기상태 및 배출기 작동여부	○
	4. 기계실 모든 자재의 정리 정돈 상태	○
	5. 지하설비 누수 상태	○
	6. 급수・급탕・공조시설 관리 및 안전성	○
	7. 오・폐수 처리시설 가동상태	○
	8. 기계식 주차시설・주차타워 등의 안전관리 실태			○
	9. 화재 등 비상시 승강기의 비상운전 작동상태 여부			○
	10. 승강기 내・외부 안전표지 부착 확인 등			○

점검자 :  소속 행정지원과   직위 준공무직   성명 이 용 래 (서명)