특정소방대상물 정보 현행화 추진 계획

특정소방대상물개수와 건축행정정보시스템내 건축물수 비교 결과 상당수 차이가 발생됨에 따른 누락대상 등을 조사하여 소방대상물 정보를 현행화 하고자 함.

1. 건축물(일반,집합) 현황

(단위 : 개별동)

건축물 (구청)	소 방 대상물	확인대상	현행화 대상			비 고 (진도율)
			계	일 반	집 합
9,427	6,461	2,966	2,966	1,724	1,242

2. 추진계획

가. 기    간 : 2014. 11. 12. ~ 12. 05.

나. 추진부서 : 검사지도팀, 현장대응단 및 119안전전센터(5)

다. 대    상 : 일반 및 집합건축물 2,966개

계	검사지도팀	현장대응단	방배	양재	서초	잠원	우면
2,966	1,015	317	443	527	328	253	83

※ 예방과 : 연면적 600㎡이상 / 안전센터 : 연면적 600㎡미만

라. 추진방법

○ 119소방행정정보시스템에 특정소방대상물 등록(관리카드 생성)

□ 확인사항 : 건축물 대장 / 소방대상물현황(2014 통계) / 400㎡이상 필요시 현장방문 소방시설확인

마. 자료입력사항 : 시스템 업무처리절차 (붙임참조)

○ 대상물 안전관리 급수(특급~일반), 용도정보(30종), 도로명주소

○ 대상물 현황의 주용도, 부용도, 면적정보

○ 대상물 층별 : 구조정보(충수), 대상물 업소현황 정보

○ 다중이용업소 현황에 건축물 정보 연계

○ 대상물 대형화재 취약대상, 자체점점 대상정보 입력

○ 기타 예방소방행정통계 관련 기초자료입력 등(입력사항 검증)

※ 하나의 특정소방대상물에 여러 동의 건축물이 있는 경우 동현황에 누락되는 일이 없도록 자료입력 철저

3. 현행화 작업방법

□ 현장대응단 및 안전센터 : 600㎡미만

가) 연면적 400㎡미만 : 건축물대장 확인 후 자료입력

○ 소방시설(층별) : 소화기 대상

⇨ 연결살수설비 : 지하층 바닥면적 700㎡이상(`90.7.01.이전), 이후 150㎡

나) 연면적 400㎡ ~ 600㎡미만 : 건축물대장 확인 후 자료입력

○ 소방시설(층별) : 소화기, 비상경보설비

⇨ 지하층 : 연결살수설비 ⇨ 바닥면적 700㎡이상(`90.7.01.이전), 이후 150㎡

□ 예방과 : 검사지도팀 : 600㎡이상인 소방대상물

다) 연면적 600㎡이상 : 건축물대장(원부 출력) 확인 후 자료입력

○ 소방시설(층별) : 소화기, 비상경보, 유도등, 자탐, 옥내소화전, SP, 비상방송. 연결살수, 피난기구 등

⇨ 지하층 : 연결살수설비 ⇨ 바닥면적 700㎡이상(`90.7.01.이전), 이후 150㎡

⇨ 주택인 건축물 연면적에 포함되는 시기 : 2006.12.07.이후

○ 소방안전관리자 선임대상으로 추정되는 경우

⇨ 민원24시 : 건축물대장(열람용) 출력확인 및 제출

⇨ 필요시 현지실사 : 소방시설, 층별 용도 확인조사(시스템 등록) /

개인별 현지확인

4. 행정사항

○ 추진결과 : 추진실적을 12.8한 제출

※ 제출서식 : 소방대상물 현행화 대상 및 시스템 입력 결과(붙임5)

○ 특정소방대상물 현행화 작업시 자료의 누락, 중복이 발생되지 않도록 입력에 철저를 기하기 바랍니다.