펌프차 진압대원 보호용 싸이드 밀러 설치

【수색119안전센터】

펌프차 운전석 뒤에 승차하는 진압대원이 불가피하게 차도쪽으로 하차하여야 할 경우 후방상황을 감시하기 위한 보조 싸이드 밀러를 설치하여 승차대원의 안전사고를 방지하고자 함.

Ⅰ		관련근거

소방장비관리규칙 제3장 제8조(소방장비의 개발)

2014년도 소방재난업무가이드 안전지원행정편 제6항

Ⅱ		현실태 및 문제점

펌프차 승차대원 전원이 조수석(인도쪽) 방향으로 하차하기 불편

운전석뒤 진압대원이 부득이 차도쪽으로 하차시 옆 차선 차량과 안전사고 위험

Ⅲ		개선사항

착  안 : 영업용 택시에 설치된 승객용 싸이드 밀러

설치방법 : 운전석뒤 진압대원 승차석 출입문에 후방 감시거울 설치(기성품)

※ 주의사항 : 거울이 너무 크면 운전원이 후방감시 장애 발생

설 치 전	설 치 후

Ⅳ		기 대 효 과

진압대원이 부득이 차도쪽으로 하차시 본인이 직접 안전확인

운전원과 진압대원이 동시에 후방 이중감시로 안전사고 방지 배가