[소방장비관리규칙 별지 제8호 서식]																결재
펌프탑재 소방자동차 종로23호 일일점검부
소 속		:		종 로				소방서
부 서		:		종 로				119안전센터			【		팀	】
□ 펌프차 (갑지)																			정부물품_식별번호										25******* 20097022
점검 구분	점 검 항 목									점 검 내 용							단 위		점 검 결 과
																			8/31		9/1			9/2		9/3			9/4		9/5	9/6
																			월		화			수		목			금		토	일
	【		차량 번호			:	80가4749		】										일일		일일			일일		일일			일일		일일	일일
																			주	야	주		야	주	야	주	야		주	야	당번	당번
시동前	외 관				마크ㆍ엠블럼 부착물					부착물 탈락ㆍ훼손 수							개		0
					차량의 변형ㆍ파손					변형 및 파손부위 개소							개소		0
	누 유 누 수				차동기어ㆍ엑슬 오일					바닥 누유ㆍ누수 흔적							유ㆍ무		무
					브레이크 오일
					쇽업소버 오일														무
					엔진오일														무
					파워오일														무
					냉각수														무
					에어탱크ㆍ호스 누기					에어압력 게이지 압력							㎏/㎠		8
	배 선 체 결				배터리 터미널					터미널ㆍ배선 체결							적ㆍ부		적
	타이어				타이어 상태					편 마모ㆍ트레드 마모ㆍ카커스 (골격) 손상ㆍ공기압(육안점검) 등							개 (종류)		0
시동中	시 동				시동					시동							가ㆍ부		가
					계기판					시동 후 점등된 경고등 수 (parking, 안전벨트 제외)							개 (종류)		0
	장 치 성 능				경광등ㆍ등화장치					손상ㆍ미점등 장치 수							개		0
					싸이렌					음량 크기ㆍ제어성							적ㆍ부		적
					크레인 또는 윈치 (옵션으로 탑재된 경우)					작동							가ㆍ부
										작동 시 이음							유ㆍ무
	제 동 장 치				브레이크					정지 시 밀림							유ㆍ무		무
					배기브레이크					작동							가ㆍ부		가
										작동 표시등 점등							가ㆍ부		가
					주차브레이크					경사지 또는 2단 출발 시 밀림							유ㆍ무		무
	펌 프 성 능				PTO(수동･자동)					작동							가ㆍ부		가
					그랜드너트 및 패킹					방수압력 3㎏/㎠에서 10초간 누수량 확인							방울		7
					수량계					전자식과 기계식 수량계 오차									0
					주펌프					7㎏/㎠ 방수압 E/Grpm 원위치 1분후 압력감소(1㎏/㎠미만)									0.7

□ 펌프차 (을지)												정부물품_식별번호										25******* 20097022
점검 구분	점 검 항 목								점 검 내 용		단 위	점 검 결 과
												8/31			9/1		9/2			9/3		9/4				9/5	9/6
												월			화		수			목		금				토	일
	【	차량 번호			:	80가4749		】				일일			일일		일일			일일		일일				일일	일일
												주		야	주	야	주		야	주	야	주	야			당번	당번
시동中	배 관			배관					누수(기밀성)		유ㆍ무	무
				배수밸브					PTO해제 시 자동개방 또는 수동개방 가능여부		가ㆍ부	가
				방수구					조작레버에 의한 개폐		가ㆍ부	가
	방수포			모니터					화면출력		적ㆍ부
				조이스틱					제어성		적ㆍ부
	유압 펌프			누유(Ⅶ-2,3,4)					탱크,펌프,배관 누유 흔적		유ㆍ무
				작동(Ⅶ-4,5)					작동 중 이음		유ㆍ무
									작동압력(idle운전시)		kg/㎠
	잭 실린더			작동					작동이음		유ㆍ무
				누유					배관, 실린더 누유흔적		유ㆍ무
	사다리			작동					작동중 이음		유ㆍ무
				누유					배관, 실린더 누유흔적		유ㆍ무
				제어부					안전장치 작동여부		적ㆍ부
				조작반					각종 스위치 작동여부		적ㆍ부
									조이스틱의 제어성		적ㆍ부
	기 타			장비별 특성에 따라 추가							적ㆍ부
											적ㆍ부
정지後	누 유 누 수			차동기어ㆍ엑슬 오일					바닥 누유ㆍ누수 흔적		유ㆍ무	무
				브레이크 오일
				쇽업소버 오일								무
				엔진오일								무
				냉각수								무
결과조치	날 짜						부 적 합 사 항										조 치 사 항							장비관리자
							항 목		내 용
유의사항			1일 측정값의 평균치와 비교하여 10%이상 벗어나는 경우 전문기관에 의한 점검 필요							담당자			1팀					2팀							3팀
결 재 선			소방재난업무가이드 지침에 의거 ① 일일 : 운용자+(1, 2, 3)팀장+센터장(구조대장) ② 주간 : 운용자+차량관리주임(협조)+ 센터장(구조대장)+장비회계팀장 ③ 주간(월간) : 운용자+차량관리주임(협조)+ 센터장(구조대장)+소방행정과장