청사 건물 편의시설 사전점검표

1. 청사 건물 현황

진단개요		건물 개요
소 속	서울숲공원지원과(서울숲공원)	연면적	2307.78 ㎡
진단자	노해민	층 수	지상 2층, 지하 1층
연락처	02-460-2997	준공일자	2005년 6월 18일
진단일자	2019년 6월 7일	주 소	성동구 뚝섬로 273

편의시설	설 치 기 준	설 치		비고
		유	무
주출입구 접근로	∙ 접근로의 유효폭 1.2미터 이상 확보	○
	∙ 접근로는 단차없이 기울기 1/18이하로 설치	○
	∙ 접근로와 차도의 경계	○
	∙ 대지 경계면에서 주출입구까지 점자 유도블록 설치	○
장애인전용 주차구역	∙ 장애인전용 주차구역 설치	○
	∙ 장애인전용주차구역 위치(층수표기) 및 유도안내표지판 설치	○
주출입구 높이차이 제거	∙ 주출입구는 높이 차이(단차) 없이 설치 다만, 단차이로 인한 경사로 설치 시 기울기 1/18이하로 설치	○
출입구(문)	∙ 주출입문은 자동문으로 설치 다만, 자동문이 아닐 경우 비상 통화장치 설치	○
장애인용 승강기	∙ 장애인용승강기 설치		○
	∙ 장애인용승강기 전용 호출버튼 구분하여 설치		○
	∙ 장애인용승강기 호출버튼(외부) 층수안내점자표지판 부착		○
	∙ 장애인용승강기 내부 후면거울 설치		○
장애인용 화장실	∙ 장애인용화장실 위치 및 유도안내표지판 설치		○
	∙ 장애인용화장실 대변기출입문까지 통로구간의 유효 폭은 1.2미터 이상 확보		○
	∙ 장애인용화장실 대변기에는 비데 및 등받이 설치	○
	∙ 장애인전용화장실 내 세면대 설치(거울 및 회전식수평손잡이포함)	○
	∙ 장애인용화장실 대변기 측면에는 비상 통화장치 설치	○
	∙ 소변기손잡이는 각 층별 일반화장실 내에 1개소이상 설치	○
	∙ 화장실 입구 점자 안내판 설치	○
안내시설	∙ 음성안내 및 호출버튼이 설치된 촉지도식(반구형) 안내판 설치 * 호출시 보조안내서비스 제공		○
	∙ 청각장애인 이용 가능한 문자안내표지판 설치		○
	· 비상(화재) 대비용 시각경보기 설치	○
	∙ 주요 실명 점자표지판 출입문 옆 측면에 부착		○

2. 편의시설 설치 현황

3. 기타편의시설

구내식당		초과근무 단말기
유 무	무	이용방식	지문
해당층	해당사항없음	단말기 설치장소	2층
접근방식	계단 / 엘리베이터/ 기타( 무 )	단말기 접근방식	도보

청사 건물 편의시설 사전점검표

1. 청사 건물 현황

진단개요		건물 개요
소 속	서울숲공원지원과(응봉공원)	연면적	75.570 ㎡
진단자	최인묵	층 수	지상 1층
연락처	02-2293-7646	준공일자	2003년 1월 15일
진단일자	2019년 6월 7일	주 소	성동구금호로172-1

편의시설	설 치 기 준	설 치		비고
		유	무
주출입구 접근로	∙ 접근로의 유효폭 1.2미터 이상 확보	○
	∙ 접근로는 단차없이 기울기 1/18이하로 설치	○
	∙ 접근로와 차도의 경계	○
	∙ 대지 경계면에서 주출입구까지 점자 유도블록 설치	○
장애인전용 주차구역	∙ 장애인전용 주차구역 설치		○
	∙ 장애인전용주차구역 위치(층수표기) 및 유도안내표지판 설치		○
주출입구 높이차이 제거	∙ 주출입구는 높이 차이(단차) 없이 설치 다만, 단차이로 인한 경사로 설치 시 기울기 1/18이하로 설치		○
출입구(문)	∙ 주출입문은 자동문으로 설치 다만, 자동문이 아닐 경우 비상 통화장치 설치	○
장애인용 승강기	∙ 장애인용승강기 설치		○
	∙ 장애인용승강기 전용 호출버튼 구분하여 설치		○
	∙ 장애인용승강기 호출버튼(외부) 층수안내점자표지판 부착		○
	∙ 장애인용승강기 내부 후면거울 설치		○
장애인용 화장실	∙ 장애인용화장실 위치 및 유도안내표지판 설치	○
	∙ 장애인용화장실 대변기출입문까지 통로구간의 유효 폭은 1.2미터 이상 확보		○
	∙ 장애인용화장실 대변기에는 비데 및 등받이 설치	○
	∙ 장애인전용화장실 내 세면대 설치(거울 및 회전식수평손잡이포함)	○
	∙ 장애인용화장실 대변기 측면에는 비상 통화장치 설치	○
	∙ 소변기손잡이는 각 층별 일반화장실 내에 1개소이상 설치	○
	∙ 화장실 입구 점자 안내판 설치	○
안내시설	∙ 음성안내 및 호출버튼이 설치된 촉지도식(반구형) 안내판 설치 * 호출시 보조안내서비스 제공	○
	∙ 청각장애인 이용 가능한 문자안내표지판 설치		○
	· 비상(화재) 대비용 시각경보기 설치		○
	∙ 주요 실명 점자표지판 출입문 옆 측면에 부착	○

2. 편의시설 설치 현황

3. 기타편의시설

구내식당		초과근무 단말기
유 무	무	이용방식	지문
해당층	해당사항없음	단말기 설치장소	응봉공원 관리사무소 앞 1개
접근방식	계단 / 엘리베이터/ 기타( 무 )	단말기 접근방식	도보

청사 건물 편의시설 사전점검표

1. 청사 건물 현황

진단개요		건물 개요
소 속	서울숲공원지원과(율현공원)	연면적	157,535㎡
진단자	박완수	층 수	지상 1 층
연락처	02-459-9453	준공일자	2016년 11월
진단일자	2019년 06월 07일	주 소	서울시 강남구 밤고개로24길91번지

편의시설	설 치 기 준	설 치		비고
		유	무
주출입구 접근로	∙ 접근로의 유효폭 1.2미터 이상 확보	∨
	∙ 접근로는 단차없이 기울기 1/18이하로 설치	∨
	∙ 접근로와 차도의 경계	∨
	∙ 대지 경계면에서 주출입구까지 점자 유도블록 설치		∨
장애인전용 주차구역	∙ 장애인전용 주차구역 설치	∨
	∙ 장애인전용주차구역 위치(층수표기) 및 유도안내표지판 설치		∨
주출입구 높이차이 제거	∙ 주출입구는 높이 차이(단차) 없이 설치 다만, 단차이로 인한 경사로 설치 시 기울기 1/18이하로 설치	∨
출입구(문)	∙ 주출입문은 자동문으로 설치 다만, 자동문이 아닐 경우 비상 통화장치 설치		∨
장애인용 승강기	∙ 장애인용승강기 설치		∨
	∙ 장애인용승강기 전용 호출버튼 구분하여 설치		∨
	∙ 장애인용승강기 호출버튼(외부) 층수안내점자표지판 부착		∨
	∙ 장애인용승강기 내부 후면거울 설치		∨
장애인용 화장실	∙ 장애인용화장실 위치 및 유도안내표지판 설치	∨
	∙ 장애인용화장실 대변기출입문까지 통로구간의 유효 폭은 1.2미터 이상 확보	∨
	∙ 장애인용화장실 대변기에는 비데 및 등받이 설치		∨
	∙ 장애인전용화장실 내 세면대 설치(거울 및 회전식수평손잡이포함)	∨
	∙ 장애인용화장실 대변기 측면에는 비상 통화장치 설치	∨
	∙ 소변기손잡이는 각 층별 일반화장실 내에 1개소이상 설치	∨
	∙ 화장실 입구 점자 안내판 설치	∨
안내시설	∙ 음성안내 및 호출버튼이 설치된 촉지도식(반구형) 안내판 설치 * 호출시 보조안내서비스 제공		∨
	∙ 청각장애인 이용 가능한 문자안내표지판 설치		∨
	· 비상(화재) 대비용 시각경보기 설치		∨
	∙ 주요 실명 점자표지판 출입문 옆 측면에 부착		∨

2. 편의시설 설치 현황

3. 기타편의시설

구내식당		초과근무 단말기
유 무	무	이용방식	지문
해당층	해당사항없음	단말기 설치장소	사무실내,외(각1개)
접근방식	계단 / 엘리베이터/ 기타( 무 )	단말기 접근방식	도보