청사 건물 편의시설 사전점검표

1. 청사 건물 현황

진단개요		건물 개요
소 속		연면적	㎡
진단자		층 수	지상 층, 지하 층
연락처		준공일자	년 월 일
진단일자	년 월 일	주 소

편의시설	설 치 기 준	설 치		비고
		유	무
주출입구 접근로	∙ 접근로의 유효폭 1.2미터 이상 확보
	∙ 접근로는 단차없이 기울기 1/18이하로 설치
	∙ 접근로와 차도의 경계
	∙ 대지 경계면에서 주출입구까지 점자 유도블록 설치
장애인전용 주차구역	∙ 장애인전용 주차구역 설치
	∙ 장애인전용주차구역 위치(층수표기) 및 유도안내표지판 설치
주출입구 높이차이 제거	∙ 주출입구는 높이 차이(단차) 없이 설치 다만, 단차이로 인한 경사로 설치 시 기울기 1/18이하로 설치
출입구(문)	∙ 주출입문은 자동문으로 설치 다만, 자동문이 아닐 경우 비상 통화장치 설치
장애인용 승강기	∙ 장애인용승강기 설치
	∙ 장애인용승강기 전용 호출버튼 구분하여 설치
	∙ 장애인용승강기 호출버튼(외부) 층수안내점자표지판 부착
	∙ 장애인용승강기 내부 후면거울 설치
장애인용 화장실	∙ 장애인용화장실 위치 및 유도안내표지판 설치
	∙ 장애인용화장실 대변기출입문까지 통로구간의 유효 폭은 1.2미터 이상 확보
	∙ 장애인용화장실 대변기에는 비데 및 등받이 설치
	∙ 장애인전용화장실 내 세면대 설치(거울 및 회전식수평손잡이포함)
	∙ 장애인용화장실 대변기 측면에는 비상 통화장치 설치
	∙ 소변기손잡이는 각 층별 일반화장실 내에 1개소이상 설치
	∙ 화장실 입구 점자 안내판 설치
안내시설	∙ 음성안내 및 호출버튼이 설치된 촉지도식(반구형) 안내판 설치 * 호출시 보조안내서비스 제공
	∙ 청각장애인 이용 가능한 문자안내표지판 설치
	· 비상(화재) 대비용 시각경보기 설치
	∙ 주요 실명 점자표지판 출입문 옆 측면에 부착

2. 편의시설 설치 현황

3. 기타편의시설

구내식당		초과근무 단말기
유 무		이용방식	지문 / 공무원증/ 기타
해당층		단말기 설치장소
접근방식	계단 / 엘리베이터/ 기타( )	단말기 접근방식