「공공하수도시설 관리업무 대행지침」평가지표(’14.5.14 개정)에 대한 서울시 의견 제출

(동세원, 서울시청 물재생시설과, 2133-3844)

연 번	기존 고시	수 정 안	수정사유
1	1.2 운영요원 자격 보유율 ○ 산출방법 : (자격보유 직원수/총 직원수)×100	하수도시설 운영관리 인정 자격증 항목 추가 예 : 컴퓨터응용가공산업기사, 신재생에너지 발전설비 기사 등	공공하수처리시설 운영에 실질적으로 도움이 되는 자격증(기계,전기 등)에 대한 폭 넓은 인정이 필요
2	2.9 공공하수처리시설의 하수처리비용 하수처리비의 정의 현행 : 공공하수처리시설 유지관리비	수정안 : 공공하수처리시설 유지관리비는 평가 대상연도 예산액으로 정한다.	유지관리비에 대한 명확한 기준 제시필요
3	4.8 주민친화적 시설이용 ○ 산출방법 : (하수처리시설 내에 문화,생태,교육공간 등이 활용되는가?(예:1,아니오:0) + (하수처리시설 내에서 주민 참여행사 실시 횟수) -문화,생태,교육공간 : 체육시설,홍보(전시)관 또는 생태공원 등을 주민에게 개방하여 문화,생태,교육공간 등에 활용되는 경우를 말한다. -주민참여행사 : 하수처리시설내에서 체육행사, 백일장 등 주민과 함께하는 행사를 말한다.	수정안 하수처리시설 내에서 주민 참여행사 실시 횟수 또는 시설이용 횟수 주민참여행사 : 하수처리시설내에서 체육행사, 백일장 등 주민과 함께하는 행사를 말한다. 시설이용 횟수 : 하수처리시설내 체육시설 예약제 이용 횟수, 견학 프로그램 횟수 등 주민들이 하수처리시설을 이용한 횟수를 말한다.	주민과 함께하는 행사의 의미와 기준에 대해서 평가자와 피평가자의 해석이 다를 수 있으므로 명확한 기준 제시가 필요
연 번	기존 고시	수 정 안	수정사유
4	점수 배점구간 산정 현행 : 배점구간별 간격이 20점임	수정안 : 배점구간별 간격을 10점으로 설정	배점구간 간격을 세분화함으로써 변별력 제고 기대
5	3.7 하수찌꺼기 감량화 개선율 ○ 산출방법 : [(전년도 하수찌꺼기 발생량원단위 – 당해연도 하수찌꺼기 발생량원단위)/전년도 하수찌꺼기 발생량원단위] × 100 하수찌꺼기 발생량 원단위 = 하수찌꺼기 발생량(ton/년)/(연평균 SS 유입수질(mg/L)×연간 유입하수량(㎥/년)×[eqn: 10 ^{-6}]) 하수찌꺼기 발생량(ton/년) : 연간 발생된 하수찌꺼기 발생량으로 폐기물 처리실적보고(올바로시스템)상에 기재된 양	수정안 하수찌꺼기 발생량(ton/년) : 연간 발생된 하수찌꺼기 발생량으로 폐기물 처리실적보고(올바로시스템)상에 기재된 양을 의미한다.(단, 침사물이나 협잡물은 제외)	침사물이나 협잡물은 하수찌꺼기 발생에 영향을 미치는 SS같은 유기물 성분이 아니라, 무기물 성분의 것으로서 평가대상의 하수찌꺼기양에서 제외하는 것이 타당 침사물이나 협잡물은 센터의 운영노력과는 무관