【부록 5】

사방댐준설 대상지 평가표

인 자	인자 실측치		가중치	준설 기준값 (계수×가중치)
	구분기준	계 수
1. 현재 저사량 (저사고)	➀고(80% 이상) ➁중(50%~79%) ➂저(50% 미만)	2.5 1.6 1.0	3.4	2.5×3.4 =8.5
2. 생활권(주요 보호 시설)과의 거리	➀단(500m 이하) ➁중(501m~999m) ➂장(1000m 이상)	2.5 1.6 1.0	2.8	2.5×2.8=7
3. 계상물매	➀급(10% 이상) ➁경(5%~9%) ➂완(5% 미만)	2.5 1.6 1.0	1.6	1.6×1.6 =2.56
4. 토석이동량	➀다(70% 이상) ➁중(30% ~ 69%) ➂소(30% 미만)	2.5 1.6 1.0	1.2	2.5×1.2 =3
총 점(인자별 준설기준 값의 합) : 21.06 점
※ 조사자 의견 관악산 폭포수계곡 하단부 기존 사방댐 주변으로 준설토(토사,전석 등)가 대량퇴적 되어있어 집중호우시 서울대 및 도림천으로 유입되어 우수소통에 지장을 줌으로 우기전 준설이 요구됨
※ 사방댐 준설여부 판정(총점 기준)
준설시행(17점 이상)		준설불요(17점 미만)
※ 준설여부 판정시 고려사항 ‣ 계류 안정화(물리적 및 생태적)가 필요한 지역은 준설시행 점수를 초과하더라도 준설을 하지 않을 수 있다. ‣ 악취 등 민원발생(우려)지역은 준설시행 점수 이하라도 준설시행을 고려할 수 있다. ‣ 생활권과 2㎞이상 떨어진 사방댐은 준설시행 점수를 초과하더라도 준설하지 않을 수 있다. ‣ 진입로 개설시 계류·산림이 심하게 훼손될 우려가 있는 지역에 위치한 사방댐은 준설시행 점수를 초과하더라도 준설하지 않을 수 있다. ‣ 기타 조사자가 현저하게 불합리하다고 판단되는 사방댐은 조정할 수 있다.