■ 방염안내 포스터

◯ 규격: 가로 520mm * 세로 370mm

◯ 제작부수: 500부

	지상층이 11층 이상 인 고층건축물에서는 여러 입주민의 안전을 위하여 실내장실물로 목재, 실크벽지, 커튼/블라인드 사용시 반드시 방염처리된 물품만 사용이 가능합니다 !
궁금한 점이 있거나, 인테리어 계획이 있을시 필히 관할 소방서에 문의 바랍니다. 강서소방서 예방과 ☎ 3663-4119

■ 자체점검홍보 스티커

◯ 규격: 가로 120mm * 세로 80mm

◯ 제작부수: 4,000장

	우리건물 자체점검 실시기간은 매년 1.1.~ . 까지
문의는 강서소방서 예방과 ☎ 3663-4119