폭염관련 정수센터 점검표(기계분야)

○○아리수정수센터

구 분	점 검 내 용	점 검 결 과
취수펌프	․ 취수펌프 권선온도 점검(F종 155℃이하) - 비상정지 설정온도 - 측정온도 ․ 취수펌프 베어링온도 점검(130℃이하) - 비상정지 설정온도 - 측정온도	- - - -
중계펌프	․ 중계펌프 권선온도 점검(F종 155℃이하) - 비상정지 설정온도 - 측정온도 ․ 중계펌프 베어링온도 점검(130℃이하) - 비상정지 설정온도 - 측정온도	- - - -
송수펌프	․ 송수펌프 권선온도 점검(F종 155℃이하) - 비상정지 설정온도 - 측정온도 ․ 송수펌프 베어링온도 점검(130℃이하) - 비상정지 설정온도 - 측정온도	- - - -
옥외 노출시설	․ 옥외 노출 밸브엑츄에이터 점검(80℃이하) - 측정온도 ․ 옥외 노출 전동기 점검(F종 155℃이하) - 측정온도 ․ 기타(윤활유 누유 등)이상 여부	- - ․

2019.     .     .

정수센터  직              성명          (인)

정수센터  직              성명          (인)

폭염관련 정수센터 점검표(전기분야)

○○아리수정수센터

구 분	점 검 내 용	점 검 결 과
변압기	• 권선온도 점검 • 보호계전기 설정 점검 • 접속부 조임상태 및 기초상태 • 유량 적정 및 누유 여부
수배전반	• 각종 지시계기 및 표시장치 동작상태 • 보호계전기 설정 점검 • 변색․변형이나 오손․소손 여부 • 코로나 등 이상음 발생 여부 등 • 내부 청결상태 및 기타 위험요소 등
펌프기동반	• 각종 지시계기 및 표시장치 동작상태 • 변색․변형이나 오손․소손 여부 • 코로나 등 이상음 발생 여부 등 • 콘덴서 배부름․누액여부 • 내부 청결상태 및 기타 위험요소 등
옥외노출시설	• 옥외 노출 제어반 내부온도 상승여부

2019.     .     .

정수센터  직              성명          (인)

정수센터  직              성명          (인)