폭염에 따른 위험물시설 안전관리

평소 소방안전을 위해 적극 협조하여 주심에 진심으로 감사드리며,

귀 사업장의 무궁한 발전을 기원합니다.

최근 계속되는 폭염으로 인한 기온상승으로 유류 등 위험물의 유증기 발생함에 따라 폭발(화재)사고가 발생하는 등 유증기 발생으로 인한 사고가 발생하고 있어 여름철 유증기 사고사례 및 주의사항을 알려드리니 업무에 참고 하시기 바랍니다.

1

여름철 유증기 사고사례

연 도	일 자	장 소	내 용
2018	8. 1.	주유취급소 (강남구)	지하저장탱크(경유) 보수작업(유리막코팅) 중 화학반응으로 유증기가 폭발하여 작업자 2명 발생/ 원인․피해 조사 중
2017	9.12.	주유취급소 (성북구)	주유소 철거작업 중 지하저장탱크(휘발유)에 체류하던 유증기가 폭발하여 주변 차량 5대 일부 파손
	6.13.	주유취급소(관악구)	지하저장탱크(휘발유) 맨홀교체를 위한 산소절단기로 작업 중 체류하던 유증기가 폭발하여 작업자 1명 사망

2

여름철 위험물 취급시 주의사항

1) 여름철 유증기 사고 위험성

여름철 기온이 30℃이상 올라가는 고온다습한 날씨가 지속될 경우 유증기가 상대적으로 빠르게 증발하고 공기 중에 체류하는 양이 많아짐으로서 작은 불꽃에도 폭발위험성이 높아짐

2) 주의사항

- 위험물 운반·저장 시 충격·마찰에 주의할 것

- 주유 중 엔진정지, 정전기 패드사용 철저 등 점화원 발생에 주의할 것

- 폭염에 따른 온도가 높은 시간대에 탱크보수공사 등 야외작업을 자제할 것

기타 궁금한 사항은 종로소방서 위험물안전팀(☎737-5119)으로 문의하시기 바랍니다.

종로소방서장