표면보수공법 비교표(영동6교, 천호지하차도)

구분	제 1 안	제 2 안	제 3 안	제 4 안
공 법 명	RECOH 공법 (특허 제0757104호)	레코그린 공법 (특허 제0909997호)	리플래시공법 (신기술 330호)	ERC 공법 (특허 제0973497호)
공통대가 적용여부	1,161,163호표	1,2,203호표	1,2,129호표	1,2,271호표
단면도
공법개요	탄성 복합소재로 구성된 하이브리드 결정체로, 구조물 표면에 물리, 화학적 성능이 우수한 방호막을 형성하여, 내구성이 우수한 수용성 친환경 표면보호 공법	특수 무기분체로 구성된 레코모르터 및 바탕조정이 필요없는 레코표면보호재를 이용하여 내산성, 부착성, 조강성 및 내화성이 탁월하면서 보수공정을 대폭 단축시켜 공기단축이 가능할 뿐만 아니라 기존 보수공법과 비교하여 CO2 발생량을 1/10로 저감시킬 수 있는 친환경 탄소저감형 보수공법	습윤면에 방식층을 형성하기 위한 무용제형 친수성 폴리머와 고강도 실리카 및 미립분 시멘트, 폴리아민계 경화제를 혼합하여 제조한 항균성 개질제를 이용하여 화학적 침식을 유발하는 세균발생을 억제하여 구조물의 내구성을 증진시키는 공법	아크릴실리콘 불소수지 재료사용으로 인한 내화학성, 자외선 저항성이 우수하여 변색 및 성능저하가 없고 특히 아크릴실리콘 사용으로 균열저항성이 우수한 콘크리트 표면처리공법
시공순서	ㆍ표면처리 ㆍ구체강화제(RECOH-PM) 도포 ㆍ유해인자 차단제(RECOH-SEAL) 도포 ㆍRECOH SUPER TOP (오염방지용)	ㆍ표면처리 ㆍ바탕조정재(LECO-TM) 도포 ㆍ표면보호재(LECO-OC) 도포	ㆍ표면처리 ㆍRH프라임도포 ㆍRH방식피복처리 ㆍRH-TOP코트 도포	ㆍ표면처리 ㆍ구체 강화제 도포 ㆍ부착력 증진제(ECOPLUS-PR) 도포 ㆍTOP 코팅제( ECOPLUS-ASF-1) 도포 (오염방지용)
두께	ㆍT=1mm	ㆍT=1mm	ㆍT=1mm	ㆍT=1mm
장 점	ㆍ환경유해물질(VOC/VAC/4대중금속)불검출 (친환경인증 제품 사용) ㆍ시공 공정이 간단 ㆍ염해, 중성화방지 성능 우수 ㆍ촉진내후성, 내약품성, 내충격성, 내구성 우수 ㆍ오염방지 기능으로 미관개선 효과 우수 ㆍ마감재 색상의 다양성구현	ㆍ부착성 및 장기내후성 우수 ㆍ1000℃이상에서의 내화성 및 유해가스 미방출 ㆍ습윤면 시공가능	ㆍ내화학성 및 세균억제성 우수 ㆍ습윤부 부착성 우수 ㆍ하수암거 및 관거에 적합	ㆍ내후성 내구성 우수 ㆍ아크릴실리콘사용으로 신축성 우수 ㆍ유,무기 상용성으로 부착강도 우수 ㆍ시공성이 우수
단 점	ㆍ시공에 대한 기초 지식이 필요함 ㆍ수용성 제품이므로, 자재 관리 유의	ㆍ시공에 대한 기초지식 필요 ㆍ공정별 철저한 품질관리 요구 ㆍ수용성 제품이므로, 자재 관리 유의	ㆍ시공에 대한 기초지식 필요 ㆍ공정별 철저한 품질관리 요구 ㆍ수용성 제품이므로, 자재 관리 유의	ㆍ전문 기능공 필요 ㆍ수용성 제품이므로, 자재 관리 유의
시공실적	∙ 국도42호선 양지고가차도 외 1개소 보수공사 (2013년) ∙ 2013년 백운교 등 6개소 보수공사(2013년) ∙ 국도75호선 복장교 외 9개교 보수공사(2012년) ∙ 상계교,월계1교,녹천교 보수공사(2010년)	∙ 사문정수장 보수공사(2012년) ∙ 이원정수장 보수공사(2012년) ∙ 2011년 도로교량 보수공사-가평군(2011년) ∙ 2010 저수지 개보수사업-춘천남면(2010년)	∙ 제2처리장 소화조 보수공사(2013년) ∙ 미아삼거리역주변하수암거확대개량공사(2012년) ∙ 함주교 보수공사(2011년)	∙ 영동5교 하부구조물 보수공사(2013년) ∙ 덕산교등 17개 시설물보수공사(2012년) ∙ 서재교 보수공사(2012년) ∙ 이촌고가차도 보수공사(2011년)
순공사비	39,319원/㎡	40,391원/㎡	46,459원/㎡	39,028원/㎡
선 정 안