품질관리 적절성확인 점검결과

공사명 : 개나리4차아파트 주택재건축정비사업               점검일 : 2020. 6. 23.~ 6. 24.

점검항목	점검사항	점검결과	비고
2. 현장 품질방침 및 품질목표	․ 품질관리계획 실행과 관련하여 전직원의 참여를 위한 동기부여 여부	◦ 품질목표 달성을 위한 추진계획을 공정을 참고하여 수립하고 품질목표 달성도를 주기적(분기별)으로 확인하고 실적 관리하시기 바람.
4. 문서관리	․ 품질관리계획을 운영하는 방식의 적절성	◦ 품질문서가 업무관련자(발주처, 감리단, 협력업체, 현장내 직원 등)에게 배포되어 활용될 수 있도록 대장을 작성하여 관리하시고, 개정시 신문서와 구문서가 혼재되지 않도록 회수(폐기)사항을 기록관리 하시기 바람.
10. 교육훈련	․ 품질에 영향을 미치는 업무를 수행하는 모든 종사자의 교육실시 여부	◦ 정기교육인 품질교육을 교육훈련계획에 따라 매월 실시하고, 교육훈련결과를 기록유지하시기 바람.
15. 공사관리	․ 안전관리 및 환경관리 여부	◦ 환경담당은 일일환경점검(소장결재)을 실시하고 주간 단위로 환경영향조사보고서를 작성하여 감리의 확인을 받으시기 바람.
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 자재반입구(후타설 부위) 주위 콘크리트 Joint 부분 방수처리 요망함.(Crack 발생으로 인한 누수 방지) ◦ 배근시 결속선은 안으로 구부리시기 바람.(콘크리트 타설후 균열발생의 기점이 됨) ◦ 콘크리트 중성화 방지 및 수명증대를 위해 피복두께를 위한 spacer 설치시 시방기준대로 설치하시기 바람. ◦ 시멘트 벽돌쌓기시 수평,수직줄눈 사춤 철저(미장균열 방지 목적) ◦ 개구부 주변 경사보강근 설치 요망. ◦ 스트럽 하부 위치에서 인접철근과 결속하여 철근의 위치를 고정시키기 바람. ◦ 벽체에 90° Hook 정착되는 철근의 경우 최소길이 150mm이상 확보하시기 바람.
※ 본 점검결과는“개나리4차아파트 주택재건축정비사업”의 시공자인 HDC현대산업개발㈜와 감리자인 ㈜길종합건축사사무소에서 제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.