품질관리계획 적절성확인 점검결과

공사명 : 고덕강일 1BL 제일풍경채 공동주택 신축공사

점검일 : 2023. 8.30. ~ 8.31

점검항목	점검사항	점검결과	비고
5. 기록관리	․ 품질기록의 보관 및 보호상태	◦ 보관문서 목록표에 문서의 보관위치, 보관형태, 보존연한, 보안등급 뿐만 아니라 문서관리 책임자를 최신화 하여 기록 하기 바람.
10. 교육훈련	․ 품질에 영향을 미치는 업무를 수행하는 모든 종사자의 교육훈련 실시 여부	◦ 올해 남은 공종에 대한 교육훈련 계획을 수립하여 품질 교육을 실시하고 교육훈련 결과를(사진, 서명, 교육내용 등) 기록관리 하기 바람
18. 기자재 및 공사 목적물의 보존관리	․ 기자재, 기 시공부위 및 완성된 시설물의 보존상태	◦ 건설 자재가 최상의 품질로 시공될 수 있도록 현재 시공중인 자재에 대해서 보관 점검표를 최신화 하여 월1회 이상 점검을 실시 하기 바람
19.검사장비, 측정장비 및 시험장비의 관리	․ 교정검사 실시 및 교정상태의 식별 여부	◦ 검교정 관리대장은 시험장비 기기별로 반입 및 반출날자와 사유, 검교정 날자 등을 감리단에서 확인(서명)하기 바람
20.검사 및 시험계획에 대한 항목등의 적절성	․ 검사 및 시험이 적기에 누락됨 없이 실시되고 있는지	◦ 품질검사 실적보고서와 품질시험계획서의 시험 물량이 일치하지 않는 일부 자재(철근 기계적 이음 등)에 대해 수정하여 반영하기 바람
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 단열재 현장 반입 시 지정 보관장소 관리 및 세대 인양 후 즉시 시공이 필요하며 시공조인트 부위에는 우레아폼으로 충진하여 단열성능 확보가 필요 ◦ 각 층 발코니 상부턱 수평, 면목처리 콘크리트면 그라인딩하여 품질확보 하기 바람 ◦ 호이스트 1층 출입구 발판 고정상태가 불안정하거나 설치 안되어 근로자 전도 위험이 있으므로 조치바람 ◦ 창호 주변 외벽 콘크리트 벽체 일부 단면 결손부분 마감 필요 ◦ 지하층 천장 일부 크랙 및 누수 발생구간 에폭시 등 보강 후 마감하기 바람 ◦ 지하주차장, 전기실, 기계실 등 오픈트렌치 경사가 미흡하여 물고임 발생하므로 원활한 배수가 가능하도록 조치 바람 ◦ 출입구 상부 인방설치 일부 미흡 구간 구조검토 후 인방 설치하기 바람 ◦ 옥상 트러스 하부 플레이트 철물 녹막이 조치 미흡 구간 녹막이 방지 도장하기 바람 ◦ 화장실 방수(코너 방수)를 위해 바닥 및 벽체 최소 150 이상 방수 보강하기 바람 ◦ 각 층 공용부위 청소 및 관리가 미흡한 구간이 있으므로 청소 철저히 하기 바람
※ 본 점검결과는 시공자인 제일건설과 감리자인 태백건축에서 제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.