품질관리 적절성확인 점검결과

공사명 : 국제빌딩주변 제5구역 도시정비형 재개발사업             점검일 : 2023. 5. 31. ~ 6. 1.

점검항목	점검사항	점검결과	비고
2. 현장 품질방침 및 품질목표	․ 현장 품질목표 설정, 추진계획의 수립 및 실행 여부	◦ 품질목표 달성을 위한 2023년도 추진계획을 공정을 참고하여 수립하고, 품질목표 달성도를 주기적(분기별)으로 확인하고 실적 관리하시기 바람
	․ 품질관리계획 실행과 관련하여 전직원의 참여를 위한 동기부여 여부	◦ 품질방침 및 품질목표를 현장에 있는 모든 직원(협력업체 포함)이 보고 이해할 수 있도록 공사장입구 및 안전교육장, 안전조회장 등에 현수막이나 입간판 등으로 크게 설치하여 게시하시기 바람
4. 문서관리	․ 품질관리계획·품질시험계획에 대한 수립의 적절성, 적용성 및 필요시 개정관리 여부	◦ 개정된 품질관리계획서는 공사감독자 또는 건설사업관리기술인의 검토·확인 및 발주자 승인 절차를 거쳐 수립하시기 바람
11. 의사소통	․ 품질관리계획의 이행과 건설공사 운영을 위한 내․외부 의사소통의 적절성 여부	◦ 작업장에서 외국인근로자들의 안전사고를 예방하고 시공불편을 최소화할 수 있도록, 의사소통관리기준에 외국인근로자들과의 의사소통기준을 추가하여 작성하시고 관리하시기 바람
16. 중점 품질관리	․ 중점품질관리 대상의 관리 여부	◦ 중점품질관리계획서 수립시 사용장비, 작업자의 자격기준 등이 설정, 관리될 수 있도록 중점품질관리계획서를 보완 작성하시기 바람
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ con’c 벽체용 형틀 스페이서로 사용된 노출된 철근부위 보완 시공 계획 수립, Sample 보완시공 후 감리단 승인후 후속공종 진행하시기 바람 ◦ 지하층 기둥 상하부 Box Out 부위 보완시공 shop Drawing 작성, 감리단 승인 후 처리하시기 바람 ◦ 벽체 철근 하부 con’c 찌꺼기 제거후 후속공사 진행하시기 바람 ◦ 계단절곡부 철근배근은 구조도면에 따라 수정 바람 ◦ 철골부 스터드는 시방서에 따라 검사 바람 ◦ 굽혀진 철근은 곧게 펴서 콘크리트 공사 바람 ◦ 철골표면은 콘크리트 타설전에 표면을 깨끗하게 청소 후 콘크리트 타설 바람 <우수사례> ◦ T.S 고장력볼트 1차 마킹후 본조임은 시방서에 따라 잘 시공된 사례임
※ 본 점검결과는“국제빌딩주변 제5구역 도시정비형 재개발사업”의 시공자인 ㈜호반건설과 감리자인 ㈜한미글로벌건축에서 제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.