품질관리 적절성확인 점검결과

공사명 : 동북선 도시철도 민간투자사업 건설공사 (2공구)         점검일 : 2023. 9. 18. ~ 9. 19.

점검항목	점검사항	점검결과	비고
5. 기록관리	․ 품질기록의 보관 및 보호상태	◦ 보관문서목록 기록표에 있어 업무분장과 문서책임자를 일치하게 하여 관리하시기 바랍니다.
10. 교육훈련	․ 품질에 영향을 미치는 업무를 수행하는 모든 종사자의 교육훈련 실시 여부	◦ 품질방침 및 품질목표 교육에 있어 전 협력체 직원 모두 교육을 실시 하여 주시기 바랍니다.
16. 중점 품질관리	․ 중점품질관리 대상의 관리 여부	◦ 중점품질관리 공종에 있어 가시설공 외 다른 공종에 대한 작업자 자격 기준표가 없으므로 자격 기준표를 작성하여 관리하여 주시기 바랍니다.
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	107 환기구 ◦ 자재투입을 위하여 설치된 복공판의 면적길이가 길어 구조적인 안전성 확인이 필요함 ◦ 1차 라이닝 설치 후 누수부에 일부 유도배수를 설치였으나 주변에 누수가 발생하여, 추후 계속적인 누수가 발생하는 경우 추가 유도배수로 설치가 필요함 108 정거장 ◦ 복공판 상부에 자재를 과도하게 적재하여 슬래브에 대한 구조안전성을 확인할 필요가 있음 106 정거장 ◦ 흙막이 가시설 하부 굴착공사장의 토류판 설치 전 토사사면을 유지하여 배면토의 거동이 없도록 하고 토류판 설치를 위하여 굴착시 즉시 토류판을 설치 할 것. 107 정거장 ◦ 차도의 복공판 끝부분부터 보도 사이 작업(포장)중 통행자 안내 간판을 설치하고 포장작업 완료 부위는 백색 실선의 차선을 설치하여 차도와 보도를 구분 할 것.
※ 본 점검결과는“동북선 도시철도 민간투자사업 건설공사(2공구)”의 시공자인 ㈜ 호반산업과 감리자인 ㈜수성엔지니어링 에서 제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.