품질관리 적절성확인 점검결과

공사명 : 동북선 도시철도 민간투자사업 건설공사 (4공구)         점검일 : 2023. 9. 20. ~ 9. 21.

점검항목	점검사항	점검결과	비고
2. 현장 품질방침 및 품질목표	․ 현장품질목표 설정, 추진계획의 수립 및 실행 여부	◦ 현장 품질 세부 목표를 정량화, 수치화가 될 수 있도록 목표를 수정하여 관리하시기 바랍니다.
	․ 품질관리계획 실행과 관련하여 전직원의 참여을 위한 동기 부여 여부	◦ 품질방침 및 품질목표 교육에 있어 전 협력체 직원 모두 교육을 실시하여 주시기 바랍니다
5. 기록관리	․ 품질기록의 보관 및 보호 상태	◦ 보관문서분류기준표에 있어 한사람으로 지정 하는게 아니라 업무분장과 보관문서 책임자를 일치하게 하여 관리하시기 바랍니다.
16. 중점 품질관리	․ 중점품질관리 대상의 관리 여부	◦ 중점품질관리 공종에 작업자 자격 기준표가 없으므로 자격 기준표를 작성하여 관리하여 주시기 바랍니다.
20. 검사 및 시험, 모니터링	․ 자재 및 공정 검사의 적기 실시 여부와 검사 및 시험결과에 대한 기록의 적절성	◦ 현장에 사용되는 가설기자재(복공판)는 시공 전 시험성적서 결과 확인 후 설치하시기 바랍니다.
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 종점부 116환기구 터파기 시 센타파일에 편토압이 걸리지 않도록 작업하시기 바랍니다. ◦ 차량통행에 의해 반복하중을 받는 주형보 받침 H-beam 절단부는 용접을 하여 일체화시키기 바랍니다. ◦ 원형 강관 스트럿트는 조인트부에 샘플위치를 선정하여 변형률 게이지설치, 변형유무를 확인 하시기 바랍니다. ◦ 지보재가 방향성에서 유리하고 강성이 큰 원형. 델타 지보재 사용으로 수직, 수평이음재가 제한적인바 복공부 변위 안정성을 위해 끝단 중간파일 수평이음재를 인접 가설구조체와 접속체결 좌굴 안정성 보강 요망 ◦ 지하수 누출부위 부직포를 감싸고 수발공등 설치 원활한 배수유도 (토사 누출 여부 감시 철저) ◦ 주띠장과 접한 우각부는 양측토압을 지지하도록 피스등으로 보강 요망 ◦ 중간파일 수직도 미흡 파일 좌굴등 영향 보강위해 주변 파일과 브레이싱 등으로 체결 보강 요망
※ 본 점검결과는“동북선 도시철도 민간투자사업 건설공사(4공구)”의 시공자인 코오롱글로벌(주)과 감리자인 ㈜태조엔지니어링에서 제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.