품질관리 적절성확인 점검결과

공사명 : 마포로1구역 제24지구 도시환경정비형 재개발공사           점검일 : 2020.12.3. ~ 12.4.

점검항목	점 검 사 항	점 검 결 과	비고
16. 중점품질관리	․ 중점품질관리 대상의 관리 여부	◦ 중점품질관리대상 공사 특성에 맞게 사용장비에 대한 명확한 기준을 설정하여 장비사용을 승인하고, 작업자의 자격기준을 작업 특성에 맞게 설정하여 자격인정을 관리하기 바람.
18. 기자재 및 목적물의 보존관리	․ 기자재, 기 시공부위 및 완성된 시설물의 보존상태	◦ 보관자재점검표를 자재 특성에 맞게 작성하고 품질관리계획서에 따라 주기적으로 보관자재 점검을 시행 후 결재를 받아 누적 관리하기 바람.
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	[지적사항] ◦ 슬래브 주근 방향에 개구부가 많으므로 슬래브 콘크리트 타설전 철근 배근을 확인 바람. ◦ SRC 기둥의 콘크리트 타설시 품질관리를 철저히 하여 콘크리트가 잘 충진되도록 조치 바람. ◦ 슬래브 콘크리트 타설전 데크 부분 청소를 확실히 하기 바람. ◦ SRC 기둥의 스터드 볼트 용접결과보고서를 제출하기 바람. ◦ CIP 부분(B4FX84Y1) 철근이 노출되어 있어 철근 부식으로 흙막이 부분 강성 부족이 우려되므로, 철근 녹제거 후 시멘트 몰탈 등으로 충진 보수 시행 바람 ◦ 오피스텔동 4~5층 계단참, 5층 계단실 조인트 누수가 있어 철근 녹발생, 팽창으로 구조물의 내구성 저하가 예상되므로, 상태가 부실한 부분은 파취 후 강화 몰탈 등으로 충진하여 내구성을 확보 바람 ◦ 한중 콘크리트 타설 공사 시 시공계획서대로 보양, 보온, 가열양생을 철저히 하여 콘크리트의 품질을 확보하기 바람.
※ 본 점검결과는 “마포로1구역 제24지구 도시환경정비형 재개발공사”의 시공자인 롯데건설(주)과 감리자인 ㈜전인CM에서 제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.