품질관리 적절성확인 점검결과

공사명 : 모래내 서중, 양대시장 정비사업                     점검일 : 2020. 12. 1. ~ 12. 2.

점검항목	점검사항	점검결과	비고
15. 공사관리	․ 안전관리 및 환경관리 여부	◦ 환경담당은 일일환경점검(소장결재)을 실시하고 주간 단위로 환경영향조사보고서를 작성하여 감리의 확인을 받으시기 바람. (검검일 현재 주간 환경영향조사보고서 미작성)
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 벽체철근 조립시 결속근 끝단부가 거푸집에 닿을 경우 녹발생 원인이 되며 내구성 저하로 이어지므로 결속근 처리에 유의하시기 바람. ◦ 지하터파기 공사가 UP-UP으로 진행됨으로 상․하연결 부분은 콘크리트가 밀실하게 타설되도록 하고, Joint 부분은 이물질, 레이터스 등을 제거하여 콘크리트 타설 품질 확보에 만전을 기하시기 바람. ◦ UP-UP 시공에 따른 상․하벽체 연결부중 거푸집이 철상판 Deck로 되어 있는 부분은 벽체구간 내부는 제거후 시공 바람. ◦ 근린생할시설 지붕(Deck층)에 시공자재 적치시 이에 대한 하중검토를 실시하고 자재는 되도록 분산 적치하시기 바람. ◦ 주출입구 바닥철근 보양 바람.(안전사고 우려) ◦ 시스템 비계는 수직도를 유지 할 것. ◦ 시스템 비계 동바리 상부 멍에는 캡을 맞추거나 더블 멍에 설치 <우수사례> ◦ top down 공법의 가설 환기 시스템은 현장의 안전상, 품질상 우수사례로써 특히 설계도면에 의한 것 보다 현장의 여건에 맞는 설계변경 사례는 우수함.(cip + strut + anchor)에서 (top down / slurry wall)공법으로 변경 됨.
※ 본 점검결과는“모래내 서중, 양대시장 정비사업”의 시공자인 금호산업㈜과 감리자인 ㈜하우엔지니어링에서 제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.