품질관리 적절성확인 점검결과

공사명 : 서울제물포터널 민간투자사업 건설공사(1공구)          점검일 : 2020. 11. 10. ~ 11. 11.

점검항목	점 검 사 항	점 검 결 과	비고
6. 자원관리	․ 품질관리에 필요한 자원(시설, 장비, 인력 등)의 적정 확보 및 유지 여부	◦ 품질관리계획서에 기반구조관리상태 점검 주기를 명기하고 점검을 시행하기 바람 예시) 반기별 1회 이상 점검 시행
17. 식별 및 추적	․ 식별 및 추적관리 대상 파악 및 이행여부	◦ 자재 인수검사자 및 감리원은 기자재의 추적관리와 확인자 식별이 용이하도록, 자재 인수 시 송장(거래명세서)에 성명으로 기재하시기 바람.
19.검사장비,측정장비 및 시험장비의 관리	․ 검사장비, 측정장비 및 시험장비 확보, 교정검사 실시 및 교정상태의 식별 여부	◦ 검사장비, 측정장비, 시험장비의 반출 시에는 검교정관리대장에 반출일자 및 반출사유 등을 기재하고, 감리자의 확인을 받아 관리하기 바람.
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	[지적사항] ◦ 라이닝 누수부 1개소 보수 요망. ◦ 라이닝 콘크리트 시공이음부에서 기초콘크리트 줄눈이 누락된 부분은 줄눈 형성 요망. ◦ 소화배관 받침 철물 고정용 와셔 규격이 작아 철물을 견고하게 고정하기 어려우니 직경이 큰 와셔로 보완 설치하기 바람. ◦ 소화전함 고정용 하부 철물 설치 상태가 미비하니 소화전함이 견고하게 설치될 수 있도록 하부 철물을 보완하여 시공하기 바람. [우수사례] ◦ 라이닝 콘크리트면은 전반적으로 양호하게 타설됨.
※ 본 점검결과는 “서울제물포터널 민간투자사업 건설공사(1공구)”의 시공자인 현대건설(주)과 감리자인 (주)동부엔지니어링에서 제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.