품질관리 적절성확인 점검결과

공사명 : 성내3구역 도시정비형 재개발사업                        점검일 : 2023. 6. 7. ~ 6. 8.

점검항목	점검사항	점검결과	비고
5. 기록관리	․ 품질기록의 보관 및 보호상태	◦ 보관문서목록표는 인사이동에 따른 문서관리 책임자 변경사항 등을 반영하여 보완하고, 최신화하여 관리하시기 바람
17. 식별 및 추적	․ 식별 및 추적관리 대상 파악 및 이행 여부	◦ 구조물별 콘크리트 타설 현황은 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 별지 제35호 서식을 준수하여 작성하시기 바람
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 아파트 옥상 소방용 물탱크 시설물은 안전관리계획서에 의거하여 구조계산서를 기준으로 시스템서포트 샵드로잉 작성하여 정밀시공 바람 ◦ 아파트 공용공간 PS실 콘크리트 바닥 정리 및 청소 요망 ◦ 주차장 램프 연속높이는 주차장법에 따라 적법한 높이(10~15㎝)로 수정 요망 ◦ 오피스텔 일부 계단 첫단 유효높이 미확보에 따라 자체 점검 후 적정 높이 확보 요망(2.1m 이상 확보) ◦ 슬래브 단열재 틈새가 과다함에 따라 시공 단열재 또는 동등 이상의 충진재로 틈새 마감 바람 <권고사항> ◦ 비노출 우레탄 방수 후 무근콘크리트 타설시 구배 관리 철저 요망 ◦ 골조 높이에 의해 흡출기 성능이 저하되지 않도록 검토 요망 ◦ 세대내 거실 천정 석고보드 절단부분을 수성코킹 처리하여 부풀음 방지 검토 요망 ◦ 화장실 바닥 단차는 6㎝ 이상 유지되도록 철저히 관리 요망 ◦ 다용도실 유리문 불투명 처리 검토 요망 ◦ 지하 콘크리트 벽체에 몰딩선이 유지되도록 벽체면 관리 요망 ◦ 오피스텔 세대간 벽체 천정 단열재는 화재 발생시 전이 및 확산 방지를 위해 접합부 제거 여부를 확인한 후 벽체 시공 요망 ◦ 하향식 배관 간섭부위의 흔들림 방지를 위해 런너 및 스터드 별도보강 검토 요망
※ 본 점검결과는 “성내3구역 도시정비형 재개발사업”의 시공자인 현대엔지니어링㈜과 감리자인 ㈜한원포럼건축에서 제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.