품질관리 적절성확인 점검결과

공사명 : 수유동 주거복합 주택건설사업                        점검일 : 2021. 4. 22. ~ 4. 23.

점검항목	점검사항	점검결과	비고
12. 기자재 구매관리	․ 기자재 수급계획의 수립, 검증, 식별, 보관, 재고관리 및 주기적인 점검실시 여부	◦ 제작공장에 방문하여 구매품을 검증할 경우 해당 기자재가 누락 없이 공장검사 대상에 포함되도록 공장검사계획을 보완하시기 바람.
19. 검사장비, 측정장비 및 시험장비의 관리	․ 검사장비, 측정장비 및 시험장비 확보, 교정검사 실시 및 교정상태의 식별 여부	◦ 검사, 측정, 시험장비의 검교정 사항에(검교정 관리대장 등) 대해 감리의 확인을 받으시기 바라며, 또한 장비 반출시에는 반출일자, 반출사유 등을 기재하고 감리의 확인을 받아 관리하시기 바람.
22. 테이터의 분석관리	․ 품질개선을 위한 데이터의 수집, 분석 및 적용에 대한 이행 여부	◦ 품질관리계획의 적절성 및 효과성을 실증하고 개선사항을 도출할 수 있도록 필요한 데이터를 수집, 분석하고 데이터분석보고서를 작성하여 관리하시기 바람. (점검일 현재 2020년도 데이터분석보고서 미작성)
25. 건설공사 운영성과의 검토관리	․ 품질관리계획의 운영전반에 대한 정기적인 성과검토의 실시 여부	◦ 건설공사 운영성과를 연1회 이상 검토하고 보고서를 작성하여야 하나, 2020년도 건설공사 운영성과 검토보고서가 미작성되어 있으므로 조치하시기 바람.
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 콘크리트 마감면이 돌출되어 있으므로 마감의 평활성 확보 유지에 따른 돌출면 파취 후 마감 정리하시기 바람. ◦ 콘크리트 매입철물 제거후 녹막이칠 - 콘크리트면 위 돌출된 철물은 녹발생이 우려되는바 녹막이칠을 한 후 후속 마감요망. ◦ 철근 피복두께 확보 - 철근콘크리트는 내구성확보 및 중성화와 연계하여 내력벽 최소두께 30mm확보 요망(건축표준시방서) ◦ 주차장 램프 연석 규격 확보 - 주차장법에 의거 연석은 폭 300mm이상, 높이 150mm이하 확보 요망. ◦ 전선은 하부바닥에서 이격하여 안전조치 요망. ◦ 벽체 철근 스페이스 설치 철저 - 시방서 기준대로 설치 요망 - 피복두께 준수로 콘크리트 중성화 및 내구성 향상 ◦ 결속선 안으로 구부려 시공 - 콘크리트 표면의 녹방지 및 균열 방지 ◦ 계단 AL, 거푸집 고정핀 보호조치 - 이동시 안전확보를 위해 보호조치 ◦ AL, Support 수직도 확보 - 하중전달 확보와 전도 방지 ◦ Grass Wool 비닐보양 미흡 - 유리섬유 비산방지 및 단열 성능 향상 - DRY WALL 차음 성능 확보를 위해 철저히 시공 요망.
※ 본 점검결과는“수유동 주거복합 주택건설사업”의 시공자인 ㈜태영건설과 감리자인 ㈜종합건축사사무소 담에서 제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.