품질관리계획 적절성확인 점검결과

공사명 : 신반포 4지구 재건축 정비사업 건설공사

점검일 : 2023. 9.25 ~ 9.26

점검항목	점검사항	점검결과	비고
5. 기록관리	․ 품질기록의 보관 및 보호상태	◦ 보관문서 목록표에 문서의 보관위치, 보관형태, 보존연한, 보안등급 뿐만 아니라 문서관리 책임자를 업무 분장표와 일치시켜 지정 및 관리 하기 바람.
10. 교육훈련	․ 품질에 영향을 미치는 업무를 수행하는 모든 종사자의 교육훈련 실시 여부	◦ 교육 일정표를 최신화 하여 실적 관리하고 품질교육 후 그 결과를 기록관리 하기 바람
24. 자체 품질점검	․ 품질관리계획의 적합성에 대한 자체 품질점검의 실시 여부	◦ 서류 뿐만 아니라 시공 품질 상태에 대한 자체 품질점검을 실시하여 부적합한 사항을 시정 조치하고 점검 결과보고서를 기록 관리 하기 바람
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 아파트 기준층 슬래브 배근 시 단부 벽체 내 정착길이 확보하기 바람 ◦ 아파트 벽체 내 설비 배관용 주름관은 수직철근에 인접하여 결속하지 말고 수평철근 또는 보조철근을 이용하여 고정하기 바람 ◦ (검토요구 사항) - 연결브릿지(29층)는 동별 최대변위(바람,지진 등)를 확인하고 허용 가능한 EJ간격을 확인하기 바람 - 1단지 썬큰 부분은 상부 고정하중이 적으므로 부력 검토 시 추가 안전성을 확보하기 바람 ◦ AL,동바리 수직도 확보하여 수직하중에 대한 안정성을 확보하기 바람 ◦ 불량 AL, 휜 동바리 교체하여 수직하중에 대한 안정성을 확보하기 바람 ◦ AL Form 해체 및 운반 시 계단 모서리 콘크리트 파손 방지 및 보강 철저 ◦ 1층 외부광장에 안전통로 확보하고 안전표시 설치 하기 바람 ◦ 낙하물 방지망 청소 및 교정상태 확인하기 바람
※ 본 점검결과는 시공자인 GS건설과 감리자인 혜원까치엔지니어링에서 제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.