품질관리 적절성확인 점검결과

공사명 : 여의도동31번지 복합시설 신축공사                       점검일 : 2021. 12. 2. ~ 12. 3.

점검항목	점검사항	점검결과	비고
2. 현장 품질방침 및 품질목표	․ 직원 참여를 위한 동기부여 여부	◦ 현장 전 직원이 품질방침 및 품질목표를 이해할 수 있도록 현장에 품질목표(표어)를 입간판이나 현수막 등으로 게시 바람
6. 자원관리	․ 품질관리를 수행하는 건설기술 자가 공사,공무부문과 독립되어 있는지	◦ 품질관리자 ***의 업무분장 내용 중, ‘본사, 발주자, 인허가 행정기관, 감리단, 하도급자와의 연락업무’는 품질관리 건설기술인 업무범위와 밀접한 관련이 없으므로 제외 바람
16. 중점 품질관리	․ 중점품질관리 대상의 관리 여부	◦ 중점품질관리대상 공종에 투입되는 사용장비, 작업자의 자격기준 등이 설정, 관리될 수 있도록 중점품질관리계획서를 보완 작성하시기 바람.
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 역타 콘크리트 이음부(특히 기둥, 보, 슬래브 접합부)는 청소 후 mock up test 등으로 충진성 확인 후 시공 바람 ◦ 콘크리트 수평이어치기 부분은 노는골재, 쓰레기, 레이턴스 등을 청소하고 콘크리트 시방서에 따라 시공 바람 ◦ SD600의 기둥철근은 기계적 이음(유형2)으로 이음 바람 ◦ APT 공용계단 절곡부위 일부 철근위치가 불량하므로 절곡부 단면 배근 기준으로 정밀시공 바람 ◦ 지하층 철골부위 내화뿜칠 일부 손상이 발생하였으므로 간섭부위 및 훼손부위는 보완 시공 바람 ◦ 지하층 자재인양구 철근이 장기간 노출 시 부식 발생하므로 비닐보양 조치 바람 ◦ (우수사례) 세대 측벽 결로방지 예방차원에서 골조 시공 시 단열재를 선 매립하여 타설 완료함
※ 본 점검결과는 시공자인 GS건설과 감리자인 ㈜목양종합건축사사무소에서 제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.