품질관리 적절성확인 점검결과

공사명 : 영동대로 지하공간 복합개발 1공구 건설공사(토목)               점검일 : 2023. 9.11. ~ 9.12.

점검항목	점검사항	점검결과	비고
4. 문서관리	․ 품질관리계획 . 품질시험계획에 대한 수립의 적절성,적용성 및 필요시 개정관리 여부	◦ 품질관리계획을 공사 진행에 따라 주기적으로 평가를 실시하고 필요시 평가내용을 반영하기 바람.(하반기 평가 실시 요망)
8. 건설공사 수행준비	․ 설계도서, 법규 및 KS 규격 등의 시공전 검토여부	◦ 현장 조건의 부합여부, 시공의 실제 가능여부 등을 고려한 설계도서 검토 결과를 문서화하여 기록바람.(설계도서 검토계획 서식 참고)
16. 중점품질 관리	․ 중점품질관리 대상의 관리 여부	◦ 중점품질관리계획서 수립시 공종보다는 공종의 특정부위를 선정하여 작성될 수 있도록 하고 사용장비 자격기준 등이 설정, 관리될 수 있도록 중점품질관리계획서를 보완 작성하시기 바람.
20.검사 및 시험 모니터링	․ 검사 및 시험계획에 대한 항목, 합격판정기준 빈도등의 적절성 자재 및 공정검사의 적기 실시 여부와 검사 및 시험결과에 대한 기록의 적절성	◦ 품질시험계획서 상 시험횟수는 자체시험, 의뢰시럼, 인증서 대체로 구분하고 시험빈도(복공판)는 관련 규정에 따라 작성 바람. ◦ 현장에서 사용되는 가설기자재는 시공 전 시험성적서 결과를 확인 후 설치하고, 품질시험을 미실시한 자재(일반구조용 압연강재, 용접구조용 압연강재)는 즉시 품질시험 시행 등 조치 바람.
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ Center pile 천공 후 H-pile 근입 시 공간을 몰탈 채움시공 할 것. ◦ 지표 침하핀은 원지반에 설치하여 지반 침하 현상을 파악 할 것. ◦ 현재 적치되어 있는 혼합 폐기물은 선별하여 처리 할 것. ◦ 공구 경계 부위 정밀시공을 위해 가시설, 토공, 구조물시공 순서를 발주청, 총괄감리단, 공구 감리단, 시공사 합동으로 정해서 공기에 차질 없도록 시공하시기 바람.
※ 본 점검결과는“영동대로 지하공간 복합개발 1공구 건설공사(토목)”의 시공자인 DL이앤씨㈜와 감리자인 ㈜대한콘설탄트에서 제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과입니다.