품질관리 적절성확인 점검결과

공사명 : 영동대로 지하공간 복합개발 3공구 건설공사(토목)               점검일 : 2023. 9.13. ~ 9.14.

점검항목	점검사항	점검결과	비고
4. 문서관리	․ 품질관리계획 . 품질시험계획에 대한 수립의 적절성,적용성 및 필요시 개정관리 여부	◦ 품질관리계획을 공사 진행에 따라 주기적으로 평가를 실시하고 필요시 평가내용을 반영하기 바람.(하반기 평가 실시 요망)
8. 건설공사 수행준비	․ 설계도서, 법규 및 KS 규격 등의 시공전 검토여부	◦ 현장 조건의 부합여부, 시공의 실제 가능여부 등을 고려한 설계도서 검토 결과를 문서화하여 기록바람.
10. 교육훈련	․ 품질에 영향을 미치는 업무를 수행하는 모든 종사자의 교육훈련 실시 여부	◦ 교육훈련계획은 직무교육, 협력업체교육, 공통교육으로 교육대상자를 기준으로 구분하여 교육과정을 작성 바람.
20.검사 및 시험 모니터링	․ 자재 및 공정검사의 적기 실시 여부와 검사 및 시험결과에 대한 기록의 적절성	◦ 현장에서 사용되는 가설기자재는 시공 전 시험성적서 결과를 확인 후 설치하기 바람.
21. 부적합 공사의 관리	․ 부적합 공사(자재 포함), 하자발생에 대한 발주자(감리자)와의 처리방법 협의 및 이행의 적정성	◦ 불일치공사보고서등 품질관리 문서는 권한을 가진 자로부터 검토, 승인을 득하기 바람.
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 복공판 상부에 퇴적된 slime 잔재물에 대하여 근로자 전도사고 위험요인으로 즉시 제거 요망.(현장 작업통로 구간 정비) ◦ 작업장 내에 적치된 발생 토사는 덮개 설치 할 것. (비산먼지 발생 방지) ◦ 줄파기 구간에 우수로 인하여 부분 침수된 구간에 대하여 표면 상태 정비요망(우수제거 및 양생포등 덮개 설치) ◦ 소화기 월간점검(8월9월) 미실시 된 소화기에 대하여 매월 점검 실시하여 소화기 품질상태 유지 요망. ◦ 지하연속벽 총 길이가 400m임. 점검일 현재 272m완료 미시공분 130m로 시공 품질 확보를 위해 시공상세도(Shop Drawing)를 작성운영 바람. (Primary Pannel 및 Secongary Pannel등 시공순서, Pannel 사이 누수방지 방안, 연직도 확보 방안등) ◦ GBC 공사 현장에서 시공한 제거식 Anchor와 간섭되는 구간의 가설흙막이 공사는 취약구간인 점을 고려, 상호 협의 후 시공바람. ◦ H-pile 및 철근 품질관리는 알기쉬운 건설공사 품질관리를 참고 점검 바람. ※ 참고사항 : 노동부고시 “굴착공사 표준 안전 작업지침”을 참고 시공바람.
※ 본 점검결과는“영동대로 지하공간 복합개발 3공구 건설공사(토목)”의 시공자인 현대건설㈜와 감리자인 ㈜삼안에서 제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과입니다.