품질관리 적절성확인 점검결과

공사명 : 용두6구역 주택재개발 공동주택 신축공사          점검일 : 2020. 12. 17. ~ 12. 18.

점검항목	점검사항	점검결과	비고
10. 교육훈련	․ 품질에 영향을 미치는 업무를 수행하는 모든 종사자의 교육훈련 실시 여부	◦ 교육 실시 후 교육훈련의 효과성 평가는 교육대상자 일부가 아닌 천체를 대상으로 실시하고 교육결과보고서에 첨부하기 바람.
15. 공사관리	․ 안전관리 및 환경관리 여부	◦ 일일 환경점검 실시 후 반듯이 결재권자의 결재를 득하기 바람.
20. 검사 및 시험, 모니터링	․ 자재 및 공정 검사의 적기 실시 여부와 검사 및 시험결과에 대한 기록의 적절성	◦ 품질시험 한 자재 중 일부 누락 된 시험 종목(철근 : 겉모양, 무게, 치수)에 대하여는 추가 실시하고 품질시험 검사대장에 기록하기 바람
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ H-Pile 암반시공구간에 암반의 이완을 방지하기 위하여 숏크리트 등 보강하시기 바람. ◦ 띠장을 기울여서 시공한 구간에 홈메우기 및 보걸이 등에 용접 보강(고강도 용접봉 이용) 하시기 바람. ◦ 현장에 지하수 유출시 동결된 고드름을 제거하시기 바람. ◦ 지상층으로 연장되는 기둥에서 상부의 일부 J-bar가 90°+135° 교대로 되어 있지 않은 부분이 있으니 수정하시기 바람. ◦ PC부분과 만나는 하부보철근의 갈고리 부분은 직철근보다 불리한 것으로 기준에 되어 있으니, 향후 PC기둥과 만나는 RC보의 하부철근은 150mm가 확보되는 직철근으로 배치하는 것을 검토하시기 바람. (권장사항) ◦ 지하층에서 끝나는 기둥 주철근의 최상부 표준갈고리는 갈고리의 끝 위치가 외부로 향하여도 문제 없으니, 보철근 작업이 원할한 방법을 택하여 작업 하시기 바람.
※ 본 점검결과는“용두6구역 주택재개발 공동주택 신축공사”의 시공자인 삼성물산㈜과 감리자인 ㈜원종합엔지니어링에서 제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.