품질관리계획 적절성확인 점검결과

공사명 : 중화1 재정비촉진구역 주택재개발 정비사업

점검항목	점검사항	점검결과	비고
5.1 품질방침	․ 공사 참여자의 동기부여 여부	◦ 품질방침 및 목표, 세부추진계획이 공사수행 구성원들에게 주기적으로 의사소통 되고 이해될 수 있도록 매년 품질 교육을 수립하여 시행하기 바람
6.2 품질목표관리	․ 품질목표 수립 여부	◦ 품질목표 세부추진계획 항목 중 ‘공정시작 전 잠재적 부적합 사항을 도촐되어 부적합보고서 발행시 -1점’과 같은 항목은 적극적 품질활동 및 의지표명에 해당하므로 감점이 아닌 가점으로 변경하는 것을 검토하기 바람
7.2 모니터링 자원 및 측정자원 관리	․ 교정검사 및 유지관리 여부	◦ 검교정 관리대장은 시험장비 기기별로 반입 및 반출날자와 사유, 검교정 날자 등을 감리단에서 확인(서명)하기 바람
7.6 문서화된 정보 및 정보의 관리	․ 문서화된 정보의 보유상태	◦ 보관문서 목록표에 문서의 보관위치, 보관형태, 보존연한 등 뿐만 아니라 문서관리 책임자를 작성하여 업무분장표와 일치하도록 기록관리 하기 바람.
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 지표침하핀 설치 보완하기 바람 ◦ CIP벽체와 띠장 이격거리가 있는 부분 홈메우기 보완 실시하기 바람 ◦ 벽체로부터 누수, 용출되는 지하수는 되메우기 완료 전에 지중 배수처리 되도록 유도하기 바람 ◦ 철근 조립 시 결속선 설치 보완하기 바람 ◦ 가시설 벽체로부터 용출되는 지하수는 유도배수 처리할 것 ◦ (권고사항) Load Cell 현의 편심발생에 의한 데이터 오류 발생 우려가 있으므로 세밀한 점검을 하기 바람 ◦ GT가시설 측면 토사부 균열 발생, 보호막을 설치하여 우수가 유입되지 않게 조치하고 수직변위를 확인할 수 있는 조치를 하여 수시로 체크하기 바람 ◦ 바닥 슬래브 기초철근 이음 확보하기 바람 ◦ 동바리 설치 시 현장 여건상 경사동바리를 설치 할 경우에는 상하부 고정을 하기 바람 ◦ 기초와 벽체가 만나는 곳은 페이스트를 완전히 제거하고 철근을 조립하기 바람 ◦ 수직벽체 주철근의 피복 확보를 위해 철근을 구부릴 때에는 1/6 규격을 준수하기 바람
※ 본 점검결과는 시공자인 SK에코플랜트와 감리자인 종합건축사사무소 근정에서 제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.

점검일 : 2023. 4. 10. ~ 4. 11.