품질관리계획 적절성확인 점검결과

공사명 : 9호선 4단계 연장사업 2공구 건설공사

점검일 : 2023.10.11. ~10.12

점검항목	점검사항	점검결과	비고
2. 현장 품질목표 설정	․ 현장 품질목표 설정, 추진계획의 수립 및 실행 여부	◦ 품질목표 달성을 위한 구체적인 세부추진계획과 실적관리 등에 대한 교육계획을 수립하고 직원 교육을 실시하기 바람
5. 기록관리	․ 품질기록의 보관 및 보호상태	◦ 보관문서 목록표에 문서의 보관위치, 보관형태, 보존연한, 보안등급 뿐만 아니라 문서관리 책임자를 작성하여 기록관리 하기 바람.
10. 교육훈련	․ 품질에 영향을 미치는 업무를 수행하는 모든 종사자의 교육훈련 실시 여부	◦ 교육훈련운영기준표에 따라 교육 계획(직무,공통,협력업체,중점품질관리공종 등)을 수립하고 현재 진행중인 공종에 대한 교육훈련 실시 후 결과를 기록관리 하기 바람
18. 기자재 및 공사 목적물의 보존관리	․ 기자재, 기 시공부위 및 완성된 시설물의 보존상태	◦ 건설 자재가 최상의 품질로 시공될 수 있도록 보관 점검표를 세분화 하여 월1회 이상 점검 실시 바람
19.검사장비, 측정장비 및 시험장비의 관리	․ 교정검사 실시 및 교정상태의 식별 여부	◦ 검교정 관리대장은 시험장비 기기별로 반입 및 반출날자와 사유, 검교정 날자 등을 감리단에서 확인(서명)하기 바람
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 940정거장 CIP 작업구간 천공기 주변 출입 통제선 설치 또는 안전관리원을 배치하여 협착, 충돌사고를 방지하기 바람 ◦ 940정거장 부위 가설휀스(공사울타리) 일부가 변형되어 있으므로 파이프 지지대 등으로 보완하여 전도 저항력 확보하기 바람 ◦ 본선 개착부 CIP시공 위한 원형 케이싱 적치상태가 활동에 유리한 상태이므로 평형지반에 스토퍼 등 설치하여 안정성 확보하기 바람 ◦ (권고사항) - 수직도 확보철저(삽입응력재 설치) - 소요깊이 설치 철저 - 수직도 및 슬라임 제거를 철저히 하여 삽입 응력재 소요깊이 확보 및 천공직경내 정위치 확보, 플랜지부가 굴착 연장방향으로 평행하게 설치 필요(횡압력에 효율적 거동할 수 있도록 설치)
※ 본 점검결과는 시공자인 ㈜태영건설과 감리자인 ㈜유신에서 제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.